# ERNEUTES SENDEN AN NICHT ERFOLGREICHE RUNDSENDEZIELADRESSEN

Die Ergebnisse einer abgeschlossenen Rundsendung können im Auftragsstatusbildschirm geprüft werden. Wenn die Übertragung an eines der Ziele fehlgeschlagen ist, können Sie erneut dasselbe Ziel senden.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie die Auftragsstatusanzeige und anschließend die Registerkarte [Scannen].

2. #### Berühren Sie das Feld [Abgeschl.]

3. #### Nachdem Sie die Taste der abgeschlossenen Rundsendung berührt haben, berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Details des ausgew. Jobs prüfen].

   Die Details des Auftrags werden angezeigt.

   - Als Adresse der Rundsendeauftragstaste wird „Rundsendung xxxx“ angezeigt. „xxxx“ ist durch die Auftragskontrollnummer ersetzt, die nach Beendigung des Scanvorgangs im Bedienfeld angezeigt wurde.
   - Wenn die Rundsendung Zieladressen unterschiedlicher Modi enthielt, wird in jedem dieser Modi dieselbe Rundsendetaste angezeigt.

4. #### Berühren Sie nacheinander die Registerkarte [Fehler] und auf dem Aktionsfeld die Taste [An alle Adr. ern. send., wenn Senden fehlgeschl.]

   Das Gerät beginnt, das Bild an alle fehlgeschlagenen Rundsendeübertragungsziele erneut zu senden.

   Die nach dem Berühren der Taste [An alle Adr. ern. send., wenn Senden fehlgeschl.] erforderlichen Schritte variieren abhängig davon, ob die Dokumentenablagefunktion verwendet wurde oder nicht.

   - ###### Verwenden der Dokumentenablage:

     Wenn Sie die fehlgeschlagene Zieladresse eingeben, kehren Sie zum Dokumentenablagefenster für das erneute Senden zurück.
     Führen Sie das Verfahren zum erneuten Senden der Dokumentenablage durch. (Es ist nicht erforderlich, das Original erneut zu scannen.)

   - ###### Wenn die Dokumentenablage nicht verwendet wird:

     Wenn Sie die fehlgeschlagene Zieladresse eingeben, kehren Sie zum Ausgangsfenster zurück. Legen Sie das Original ein und führen Sie die zur Rundsendung erfolgten Schritte aus.

Zurück nach oben