# KARTENBEREICHSEINSTELLUNG

## Einstellung Kartenbereich

Die beim Lesen der Karte durchgeführte Datenprüfung kann eingestellt werden.

###### Liste der Einrichtungselemente

Option | Beschreibung
--- | ---
Aus Konfigurationsdatei importieren | Geben Sie den Namen der Konfigurationsdatei ein, und berühren Sie die Taste [Ausführen], um die Kartenbereichseinstellungen aus der Konfigurationsdatei zu lesen. Wenn Sie die Taste [Löschen] berühren, werden alle Dateien gelöscht, die den aktuellen Suchkriterien entsprechen.
Anlagencode im HID-Modus prüfen | Prüft den Anlagencode einer HID-Karte.
Anlagencode | Gibt den Anlagencode einer HID-Karte ein. Wenn Sie die Taste [Speichern] berühren, wird der Anlagencode gespeichert.
Kartenscantest | Wenn Sie die Taste [Ausführen] berühren, beginnt der Kartenlesetest und das Testergebnis wird angezeigt.

Zurück nach oben