# DRUCKERPORT-EINSTELLUNGEN

## "Registerkarte LPD“

Geben Sie ein Ablaufdatum für das Profil ein.
Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie unter „EIN- UND AUSSCHALTEN SOWIE NEUSTARTEN DES GERÄTS“.

### LPD-Einstellungen

###### LPD

Aktivieren Sie diese Option, um LPD zu verwenden.

###### Zeitüberschreitung

Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert ein. Die Standardeinstellung sind 0 Sekunden.

###### Banner verwenden

Aktivieren Sie diese Option, um das Banner zu verwenden. Die Standardeinstellung ist [Deaktivieren].

## "Registerkarte RAW“

Auf dieser Registerkarte wird der Rohdatendruck konfiguriert.
Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie unter „EIN- UND AUSSCHALTEN SOWIE NEUSTARTEN DES GERÄTS“.

### Rohdatendruckeinstellungen

###### Raw-Druck

Aktivieren Sie diese Option, um RAW-Druck zu verwenden. Die Standardeinstellung ist [Aktivieren].

###### Portnummer

Geben Sie eine Portnummer ein. Die Standardeinstellung ist Port 9100.

###### Zeitüberschreitung

Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert ein. Die Standardeinstellung sind 90 Sekunden.

###### Bidirektional verwenden

Um bidirektionale Kommunikation zu nutzen, verwenden Sie die Einstellung .

## "Registerkarte WSD“

Auf dieser Registerkarte wird der WSD-Druck konfiguriert.
Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie unter „EIN- UND AUSSCHALTEN SOWIE NEUSTARTEN DES GERÄTS“.

### WSD-Einstellungen

###### WSD-Drucken

Aktivieren Sie diese Option, um WSD-Druck zu verwenden.

###### Multicast Discovery verwenden

Aktivieren Sie diese Option, um Multicast Discovery zu verwenden.
Zurück nach oben