# KOPIEREN MIT SPIEGELBILD (SPIEGELBILD)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion werden Kopien erstellt, indem das Original in ein Spiegelbild verkehrt wird.
Aktivieren Sie die Funktion „Spiegelbild“, bevor Sie ein Original scannen.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Spiegelbild]

   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].

   ###### So brechen Sie die Spiegelbildeinstellung ab:

   Berühren Sie die Taste [Spiegelbild], um das Kontrollkästchen zu deaktivieren.

2. #### Legen Sie das Original ein, und berühren Sie die Taste [Vorschau].

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

3. #### Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster

4. #### Berühren Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN], um den Kopiervorgang zu starten

   ###### So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:

   Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.

Zurück nach oben