# KOPIEREN AUF DEN REGISTERN VON REGISTERSEITEN (REGISTERKOPIE)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion wird auf die Register von Registerseiten kopiert.
Bereiten Sie für die Registerbeschriftungen geeignete Originale vor.

### Die Positionen für das Einlegen der Originale und der Registerseiten

Im Folgenden wird dargestellt, wie Registerseiten für die Links- oder Rechtsbindung eingelegt werden.

###### Registerkarte für die Linksbindung

Originale | EINLEGEN VON ORIGINALEN | Einlegen von Registerseiten
--- | --- | ---

###### Registerkarte für die Rechtsbindung

Originale | EINLEGEN VON ORIGINALEN | Einlegen von Registerseiten
--- | --- | ---

Vor dem Scannen des Originals muss Registerkopie angegeben werden.

###### So ändern Sie die Standardbildverschiebung für Registerkopien:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Kopieren] (Registerkarte) → [Einstellungen für Kopieren] → [Registerseiten-Grundkopiereinstellung] aus.
Die Standardeinstellung zur Bildverschiebung kann auf einen Wert von 0 mm bis 20 mm (0" bis 5/8") festgelegt werden. Die werksseitige Standardeinstellung ist 10 mm (1/2").

## Bedienung

1. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Registerkopie]

2. #### Berühren Sie die Taste [EIN].

3. #### Stellt eine Bildverschiebungsweite (Registerweite) ein

   Berühren Sie die numerische Wertanzeige, und geben Sie mithilfe der Zifferntasten die Bildverschiebungsweite ein.
   Oder berühren Sie , um die Bildverschiebungsweite einzugeben.
   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].

   ###### So brechen Sie die Einstellung für Registerkopien ab:

   Berühren Sie die Taste [AUS].

4. #### Legen Sie die Registerseiten ein

   Das Papierformat der Registerseiten darf höchstens die Breite von A4 (210 mm) + 20 mm aufweisen (oder 8-1/2" x 11" (8-1/2") plus 5/8").

5. #### Legen Sie das Original ein, und berühren Sie die Taste [Vorschau].

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

6. #### Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster

   ###### So brechen Sie alle Einstellungen ab:

   Berühren Sie das Feld [CA].

7. #### Berühren Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN], um den Kopiervorgang zu starten

   ###### So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:

   Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.

Zurück nach oben