# SENDEN EINES BILDES IM SCAN-MODUS

## Übersicht

Senden Sie ein Bild im Scanmodus (Scannen zu E-Mail, Scan an FTP, Scan an Netzwerkordner).

- Wenn der Speicher beim Scannen der Originale voll wird, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Scanvorgang gestoppt.
- Achten Sie beim Scannen zu E-Mail darauf, keine zu große Datei zu senden. Wenn die Dateigröße z. B. beim Senden einer großen Anzahl an Originalen recht groß ist, kann es erforderlich sein, eine geringere Zahl von Seiten zu scannen oder die Sendegröße zu reduzieren. Wenn das Scanner-Erweiterungs-Kit (Compact PDF-Option) installiert wurde, können die Farbdaten komprimiert werden.

## Bedienung

1. #### Legen Sie das Original ein

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS
   Richten Sie das Original beim Einlegen wie nachfolgend beschrieben aus.

   Originale | Originaleinzugsfach Legen Sie ein Original mit der Druckseite nach oben ein. | Vorlagenglas Legen Sie ein Original mit der Druckseite nach unten ein, und richten Sie dessen Kante an der Markierung oben links an der Vorlagenskala aus.
   --- | --- | ---
   * Im Hochformat |  |
   * Im Querformat |  |

   *Um ein großes, hochformatiges Original einzulegen, gehen Sie wie in der Abbildung „Im Querformat“ vor, und geben Sie die Platzierungsausrichtung in Schritt 3 an.
   Legen Sie Originale im A5-Format (5-1/2" x 8-1/2") in Hochformatausrichtung (vertikal) ein. Beim Einlegen in Querformatausrichtung (horizontal), wird die Größe nicht korrekt erkannt. Geben Sie bei Originalen im Format A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) das Originalformat manuell ein.
   - FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS ALS PAPIERFORMAT
   Legen Sie keine Gegenstände unter den Originalformatsensor, der sich hinten am Vorlagenglas befindet. Wenn sich beim Schließen des automatischen Originaleinzugs ein Gegenstand unter diesem befindet, kann die Originalformatsensorplatte beschädigt werden, so dass kein korrektes Erkennen des Originalformats möglich ist.
   Weitere Informationen zum Auffinden des Originalformatsensors finden Sie unter „OBERSEITE“.

2. #### Geben Sie das Ziel an

   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE MITHILFE DER SUCHNUMMER
   - MANUELLE ZIELEINGABE
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM GLOBALEN ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLL
   Das Symbol auf der Taste zeigt die auf der Taste gespeicherte Art der Zieladresse an.

   | Scannen zu E-Mail
   | Scannen zu FTP
   | Scannen zum Netzwerkordner

   - Wenn eine Kurzwahltaste berührt und das Fenster ohne Berühren der Taste gewechselt wird, wird das Ziel der berührten Taste automatisch als die Zieladresse festgelegt.
   - Beim Scannen zu E-Mail können Sie auch Cc- oder Bcc-Kopien an andere Zieladressen senden. Berühren Sie , um Zieladressen auszuwählen.
   - Es können mehrere Zieladressen festgelegt werden.
   - Berühren Sie die Taste [Optionen] oder ein Ziel-Eingabefeld, um [Betreff], [Dateiname], [Antwortadresse] oder [Textkörper] zu ändern.
   - - ÄNDERN VON BETREFF, DATEINAME, ANTWORT AN UND TEXTKÖRPER

3. #### Berühren Sie die Taste [Original] und die Taste „Bildausrichtung“, die der Ausrichtung des Originals entspricht

   Um das Original in der richtigen Ausrichtung (mit der Oberkante des Original oben in der Anzeige) zu scannen, legen Sie die richtige Ausrichtung des Originals fest.
   Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .

   - Ändern Sie Belichtung, Auflösung, Dateiformat, Farbmodus und andere Einstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Themen.
   - - AUTOMATISCHES SCANNEN BEIDER SEITEN EINES ORIGINALS
     - FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS ALS PAPIERFORMAT
     - FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS MITHILFE NUMERISCHER WERTE
     - FESTLEGEN DES SENDEFORMATS DES ORIGINALS
     - ANGEBEN DER SCANBELICHTUNG UND DES ORIGINAL-BILDTYPS
     - ANGEBEN DER SCANAUFLÖSUNG
     - Im Scan- und Dateneingabemodus
     - ÄNDERN DER FARBMODUSEINSTELLUNG
   - Wenn Sie die Taste [Sonstiges] berühren, können Sie verschiedene Funktionen konfigurieren. So können Sie beispielsweise die Sendezeit oder das gemeinsame Senden von Originalseiten verschiedener Formate festlegen.

4. #### Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen

   Wenn Sie die Originalseiten in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt.
   Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt.
   Berühren Sie nach dem Scannen des letzten Originals die Taste [Einles.-Ende].
   Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
   - Berühren Sie die Taste [Vorschau], um vor dem Senden eine Vorschau des Ausgabebilds anzuzeigen. Wenn Sie die Taste [Vorschau] berührt haben, um ein Original zu scannen, können Sie anschließend die Taste [Zusätzliches Scannen] berühren, um das nächste Original zu scannen. Berühren Sie die Taste [Start], um das Senden des Bildes zu starten.
   - Berühren Sie die Taste [Funktionsüber.], um die Belichtung, die Auflösung, die Scangröße und das Sendeformat für jede gescannte Originalseite individuell festzulegen. Wurde jedoch unter „Sonstiges“ die Option „Kartenbeilage“ ausgewählt, kann nur die Belichtung verändert werden, wenn eine geradzahlige Originalseite gescannt wird.

Zurück nach oben