# EINFÜGEN VON EINZUGSBÖGEN IN KOPIEN (DECKBLÄTTER/TRENNBLÄTTER)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion wird beim Kopieren für eine bestimmte Seite ein Blatt Papier als Einzugsbogen hinzugefügt. Es gibt zwei Arten von Einzugsbögen.
Informationen zum Einfügen von Deckblättern finden Sie unter „EINFÜGEN VON DECK- UND TRENNBLÄTTERN IN KOPIEN“.
Beispiel: Fügen Sie im Anschluss an Seite 3 A und nach Seite 5 B ein

### Beispiele für das Einfügen von Bögen

Wenn auch auf dem Einzugsbogen kopiert werden soll, kann für die einzelnen Einzugsbögen und das Papier 2-seitiges Kopieren eingestellt werden. Im Folgenden werden die Kopierergebnisse dargestellt, wenn ein Einzugsbogen für die dritte Seite sechs 1-seitiger oder drei 2-seitiger Originalseiten eingefügt wird.

### Ergebnis beim Kopieren eines 1-seitigen Originals auf den Einzugsbogen

Kopieren auf den Einzugsbogen | Papier: 1-seitige Kopie | Papier: 2-seitige Kopie
--- | --- | ---
Nicht kopiert | Fügt zwischen den zweiten und dritten Seiten der einzelnen Kopiensätze einen Einzugsbogen ein. |
1-seitige Kopie | Erstellt eine 1-seitige Kopie der dritten Originalseite auf einem Einzugsbogen. |
2-seitige Kopie | Erstellt eine 2-seitige Kopie der dritten und vierten Originalseite auf einem Einzugsbogen. |

Ergebnis beim Kopieren eines 2-seitigen Originals auf den Einzugsbogen

Kopieren auf den Einzugsbogen | Papier: 1-seitige Kopie | Papier: 2-seitige Kopie
--- | --- | ---
Nicht kopiert | Fügt zwischen den zweiten und dritten Seiten der einzelnen Kopiensätze einen Einzugsbogen ein. |
1-seitige Kopie | Erstellt eine 1-seitige Kopie der dritten Originalseite auf einem Einzugsbogen. | * Die vierte Originalseite wird nicht kopiert.
2-seitige Kopie | Erstellt eine 2-seitige Kopie der dritten und vierten Originalseite auf einem Einzugsbogen. |

- Legen Sie vor der Verwendung der Einzugsbogenfunktion Einzugsbögen in das Fach ein.
- Legen Sie zunächst die Originale in das Originaleinzugsfach ein, konfigurieren Sie die weiteren Kopierfunktionseinstellungen, und legen Sie anschließend das Deckblatt und den Einzugsbogen fest.
- Es können bis zu 100 Einzugsbögen eingefügt werden.

- Das Vorlagenglas kann für diese Funktion nicht verwendet werden.
- Wenn 2-seitige Originale 2-seitig kopiert werden, kann zwischen die Vorder- und Rückseite des Originals kein Einzugsbogen eingefügt werden.
- Diese Funktion kann nicht gemeinsam mit der Sattelheftung verwendet werden.
- Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn die Deckblätter/Trennseiten-Funktion im „Einstellungsmodus“ deaktiviert ist.

## Bedienung

1. #### Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug ein, und berühren Sie die Taste [Vorschau]

   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG

2. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Deckblätter/Trennblätter]

3. #### Berühren Sie die Registerkarte „Einzugsbogen“

4. #### Berühren Sie die Anzeigetaste für das Einfügen von Seiten

5. #### Geben Sie mit den Zifferntasten die Seitenzahl ein, bei der ein Einzugsbogen eingefügt werden soll, und berühren Sie die Taste [Eingabe]

   Die Gesamtzahl der Einzugsbögen wird neben der Taste [Eingabe] angezeigt. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 für die Anzahl der Einzugsbögen.
   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].
   Vor Rückendeckblatt
   Es kann ein Blatt vor dem Rückendeckblatt eingefügt werden, indem Sie das Kontrollkästchen [Vor hinterem Deckbl.] aktivieren und [Eingabe] berühren. Vor hinterem Deckbl. kann verwendet werden, wenn ein Rückendeckblatt gedruckt wird.
   Für [Vor hinterem Deckbl.] kann ausschließlich eine leere Seite verwendet werden. Wenn für die eingefügte Seite eine andere Kopieroption als [Keine Kopie erst.] eingestellt ist, kann [Vor hinterem Deckbl.] nicht verwendet werden.

   ###### Bei Eingabe einer falschen Einfügeseitenzahl:

   Berühren Sie die Taste [Seitenansicht], und ändern Sie die Seite.
   - PRÜFEN, BEARBEITEN UND LÖSCHEN DES SEITENLAYOUTS VON DECKBLÄTTERN UND EINZUGSBÖGEN

   ###### So brechen Sie das Einfügen von Einzugsbögen ab:

   Berühren Sie die Taste [Alle abbrechen].

6. #### Berühren Sie die Taste [Ändern]

7. #### Berühren Sie beim Kopieren auf dem Einzugsbogen A die Taste [Simplex] oder [2-seitig Kopieren]

   Wenn nur der Einzugsbogen A eingefügt wird, berühren Sie die Taste [Nicht kopieren].
   Berühren Sie nach der Einstellung das .

   ###### So ändern Sie einen Einzugsbogen:

   Berühren Sie die Taste [Papierfach], und wählen Sie das Fach mit den eingelegten Einzugsbögen aus.
   Wenn Sie Registerseiten einfügen, können Sie eine Kopie auf den Registern der Registerseiten machen. Berühren Sie die Taste [Registerkopie] und passen Sie die Bildverschiebungsweite an. Zu den Einstellungen für Registerkopien siehe „KOPIEREN AUF DEN REGISTERN VON REGISTERSEITEN (REGISTERKOPIE)“
   - Wenn beide Seiten eines Einzugsbogens kopiert werden, können zum Einfügen keine Etiketten, Transparentfolien oder Registerseiten verwendet werden. Registerseiten können eingefügt werden, wenn auf diese nicht kopiert wird.
   - Wenn es sich beim Papierfach um eine Zuschießeinheit handelt, kann nicht auf das Deckblatt kopiert werden.

8. #### Legen Sie die für Einzugstyp B bis K erforderlichen Einstellungen fest

   Um die Einstellungen für die Einzugstypen B bis K festzulegen, berühren Sie in Schritt 3 die Registerkarte „Einzugsbogen“, bevor Sie die entsprechende Taste [Einzug Typ B] bis [Einzug Typ K] drücken und mit den Schritten 4 bis 7 fortfahren.

9. #### Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster

   ###### So brechen Sie alle Einstellungen ab:

   Berühren Sie das Feld [CA].

10. #### Berühren Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN], um den Kopiervorgang zu starten

    ###### So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:

    Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.

Zurück nach oben