# SEPARATE FEINANPASSUNG DER DRUCKPOSITION VON UNGERADEN UND GERADEN SEITENZAHLEN

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion werden die Druckpositionen (Ränder) für gerade und ungerade Seitenzahlen separat festgelegt, und die Seiten werden gedruckt.

- Diese Funktion ist in Windows-Umgebungen verfügbar.
- Mit den Druckertreibern PCL6 oder PS kann diese Funktion verwendet werden.

## Bedienung

### Windows

1. #### Klicken Sie auf die Registerkarte [Erweitert] und anschließend auf die Schaltfläche [Kompatibilität]

2. #### Klicken Sie auf die Schaltfläche [Druckposition]

3. #### Geben Sie die Positionen einzeln an, an die gerade und ungerade Seiten verschoben werden sollen

Zurück nach oben