# ANPASSEN DER SCHÄRFE EINES BILDES (SCHÄRFE)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion wird die Schärfe angepasst, um ein schärferes oder weicheres Bild zu erhalten.
Vor dem Scannen des Originals muss Schärfe angegeben werden.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Schärfe]

2. #### Berühren Sie , oder verschieben Sie den Schieberegler, um die Schärfe anzupassen

   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].

   ###### So beenden Sie die Einstellung Schärfe:

   Berühren Sie die Taste [AUS].

3. #### Legen Sie das Original ein, und berühren Sie die Taste [Vorschau].

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

   ###### So brechen Sie alle Einstellungen ab:

   Berühren Sie das Feld [CA].

4. #### Berühren Sie die Taste [FARBE STARTEN], um den Kopiervorgang zu starten

   ###### So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:

   Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.

Zurück nach oben