# KOPIEREN MEHRERER ORIGINALE AUF JEDE SEITE DER BROSCHÜRENKOPIE (BROSCHÜRENKOPIE 2AUF1/4AUF1)

## Übersicht

Mit dieser Funktion werden zwei oder vier Originalseiten auf eine Seite einer Broschürenkopie kopiert.
Scannen Sie die Originale nacheinander von der ersten bis zur letzten Seite. Die Reihenfolge der Kopien wird vom Gerät automatisch angepasst.
Auf jedes Blatt Papier werden acht oder 16 Originalseiten kopiert. Leere Seiten werden automatisch am Ende produziert, wenn die Anzahl der Originalseiten nicht ein Vielfaches von acht ist.
Diese Funktion ist nützlich zum Anordnen einer Mindestanzahl von Kopien in einer ansprechenden Broschüre oder in einem Heft.

###### Die folgenden Papierformate sind für 2auf1- oder 4auf1-Broschürenkopien verfügbar.

A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R, 8K, 16KR

## Bedienung

1. #### Legen Sie ein Original ein

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS
   Legen Sie in den automatischen Originaleinzug ein 2-seitiges Original ein.

2. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Broschüre kopieren]

3. #### Wählen Sie die Bindungsseite aus

   ###### So brechen Sie die Einstellung für Broschürenkopien ab:

   Berühren Sie die Taste [AUS].

4. #### Berühren Sie die Taste [1-seitig] oder [2-seitig], um dem Original zu entsprechen

5. #### Wenn ein Deckblatt eingelegt wird, berühren Sie die Taste [Deckblatteinstellung] und anschließend die Taste [EIN]

   So ändern Sie das Einzugsfach für das Deckblatt:
   Berühren Sie die Taste [Papierfach], um das Fenster für die Papierfachauswahl anzuzeigen.
   Berühren Sie in diesem Fenster das gewünschte Eingabefach für das Deckblatt.
   Weitere Informationen finden Sie unter EINRICHTEN DES PAPIERFACHS“ und „EINRICHTEN DES MANUELLEN EINZUGS“.
   Um eine Kopie auf einem Deckblatt zu erstellen, setzen Sie das Kontrollkästchen [Kopie auf Deckblatt erstellen (Duplex)] auf .
   Wenn auf das Deckblatt kopiert werden soll, dürfen keine Etiketten, Transparentfolien und Registerseiten verwendet werden.

6. #### Berühren Sie die Taste [Vorschau], und prüfen Sie das Vorschaufenster

   ###### So brechen Sie alle Einstellungen ab:

   Berühren Sie das Feld [CA].

7. #### Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Multishot]

8. #### Berühren Sie die Taste für die zu verwendende Art der Mehrfachkopie

   Die Bilder werden gegebenenfalls gedreht.

   ###### So brechen Sie die Multishot-Einstellung ab:

   Berühren Sie die Taste [AUS].

9. #### Wählen Sie das Layout aus

10. #### Wählen Sie den Rahmen aus

    Zwischen den auf einem Blatt angeordneten Seiten kann eine Linie eingefügt werden.
    Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].

11. #### Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster

    ###### So brechen Sie alle Einstellungen ab:

    Berühren Sie das Feld [CA].

12. #### Berühren Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN], um den Kopiervorgang zu starten

    So erstellen Sie zwei oder mehrere Kopien:
    Berühren Sie die Taste für die Kopienanzeige, um eine Anzahl von Kopien festzulegen.

Zurück nach oben