# PAPIERFACHEINSTELLUNGEN

## Facheinstellungen/Papiereinstellungen

Mit diesen Einstellungen werden die Funktion für automatischen Papierfachwechsel sowie die Papierart und das Format für jedes Fach festgelegt.
Wenn diese Einstellung aktiviert ist und das verwendete Fach automatisch gewechselt wird, können die Einstellungen für den Vorderseiten-Teil von Einstellungen Druckposition vorne/hinten XY entsprechend dem gewechselten Fach geändert werden.

### Automatischer Papierfachwechsel

Wenn während des Druckens der Papiervorrat eines Fachs erschöpft wird, legt diese Einstellung fest, ob ein Fach mit demselben Papierformat/derselben Papierart automatisch gewählt und der Druckvorgang fortgesetzt wird oder nicht.

### Einstellungen der einzelnen Fächer

Diese Einstellungen legen die Papierart, das Papierformat sowie die zulässigen Funktionen für die einzelnen Papierfächer fest.
Wenn Sie einen Namen berühren, wird der Bildschirm zum anmelden des Fachs angezeigt.

###### Liste der einzustellenden Elemente

Option | Beschreibung
--- | ---
Art | Wählen Sie eine Papierart, die in das Fach geladen werden soll. Die wählbaren Papierarten variieren je nach verwendetem Papierfach und Modell. Weitere Informationen finden Sie unter „Facheinstellungen“. Weitere Informationen zur benutzerdefinierten Einrichtung finden Sie unter „Registrierung des Papierfachs“.
Format | Wählen Sie das Papierformat aus der Liste aus. Die wählbaren Papierformate hängen vom jeweiligen Papierfach ab. Die wählbaren Papierformate können auch durch die oben ausgewählte Papierart beschränkt werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Facheinstellungen“. Findet sich das gewünschte Papierformat nicht in der Liste, wählen Sie [Größeneingabe] und geben das Format direkt ein (nur für Fächer 4 und 8 sowie den manuellen Einzug möglich). Weitere Informationen finden Sie unter „Facheinstellungen“.
Job mit Papierzufuhr | Wählen Sie die zur Verfügung stehenden Modi aus. Wenn eine Funktion für das ausgewählte Papierfach nicht zur Verfügung stehen soll, deaktivieren Sie diese Funktion. Bei anderen Papierarten als Normalpapier, Recyclingpapier, Farbpapier oder einem anwenderspezifischen Format.
Doppelzuführungs-Kontrolle | Wählen Sie aus, ob Doppelzuführung erkannt werden soll.
Ausw. d. Papiereinstellungen | Die Papiereigenschaften können ausgewählt werden, wenn für „Fach anmelden“ die Option [Benutzertyp] ausgewählt wurde. Wählen Sie die in den Papiereigenschaften festgelegten Eigenschaften entsprechend dem Papier aus. Um weitere Papiereinstellungen hinzuzufügen, berühren Sie [Hinzufügen]. Das Verfahren zum Hinzufügen von Papiereinstellungen ist unter „Registrierung der Papiereinstellungen“ beschrieben.

- Wenn sich das hier festgelegte Papierformat von dem in ein Fach eingelegten Format unterscheidet, können beim Drucken Papierstaus oder andere Probleme auftreten.
  Informationen zum Ändern des Papierformats für ein Fach finden Sie unter „VOR VERWENDUNG DES GERÄTS“.
- Papiereigenschaften wie „Fixierte Papierseite“ werden beim Auswählen der Papierart automatisch festgelegt. Die Papierfacheigenschaften können in diesem Fenster nicht geändert werden.
- Wenn Sie unter „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Gerätesteuerung] → [Facheinstellung aus] gewählt haben, können Sie die Facheinstellungen nicht konfigurieren (Ausnahme: manuelle Zufuhr).
- Je nach Papierfacheinstellungen können unter Umständen einige Papiereigenschaften nicht ausgewählt werden.

###### Papierfacheinstellungen

Papierfach | Papierart | Format
--- | --- | ---
Fach 1 | Normal, Vorgedruckt, Recycling, Briefkopf, Vorgelocht, Farbig, Benutzerdefiniert | A4, B5, Letter (8-1/2" × 11")
Fach 2 | A4, Letter (8-1/2" × 11")
Fach 3 | Normal, Vorgedruckt, Recycling, Briefkopf, Vorgelocht, Farbig, Dickes Papier 1*1, Dickes Papier 2*1, Benutzerdefiniert | Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4W (9 × 12"), 8K, 16K, 16KR
Fach 4 | Normal, Vorgedruckt, Recycling, Briefkopf, Vorgelocht, Farbig, Dickes Papier 1*1, Dickes Papier 2*1, Geprägt, Benutzerdefiniert | Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R), Größeneingabe-AB, Größeneingabe-Inch, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4W (9" × 12"), 8K, 16K, 16KR
Etiketten | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Größeneingabe-AB, Größeneingabe-Inch
Transparenzfolie | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Größeneingabe-AB, Größeneingabe-Inch
Registerpapier | Auto-AB (A4), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"))
Fach 5 (bei installiertem MX-LC12) | Normal, Vorgedruckt, Recycling, Briefkopf, Vorgelocht, Farbig, Dickes Papier 1*1, Dickes Papier 2*1 | A4, B5, Letter (8-1/2" × 11")
Fach 5 (bei installiertem MX-LCX3 N) | A3, B4, A4, A4R, B5, A3W (12" × 18"), 13" × 19", Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R)
Fach 5 (bei installiertem MX-LC13) | Normal, Vorgedruckt, Recycling, Briefkopf, Vorgelocht, Farbig, Dickes Papier 1*1, Dickes Papier 2*1, Dickes Papier 3*1, Dickes Papier 4*1, Dünnes Papier, Glanzpapier, Etiketten, Geprägt, Benutzerdefiniert | Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-12" × 13")), Auto-Inch (13" × 19", A3W (12" × 18"), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R)), Größeneingabe-AB, Größeneingabe-Inch, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR
Transparenzfolie | Wie Fach 4
Registerpapier | Wie Fach 4
Fach 6 (bei installiertem MX-LC13) | Normal, Vorgedruckt, Recycling, Briefkopf, Vorgelocht, Farbig, Dickes Papier 1*1, Dickes Papier 2*1, Dickes Papier 3*1, Dickes Papier 4*1, Dünnes Papier, Registerpapier, Transparenzfolien, Glanzpapier, Etiketten, Geprägt, Benutzerdefiniert | Wie Fach 5 (bei installiertem MX-LC13)
Fach 7 (wenn zwei Großraumfächer installiert sind) | Wie Fach 5 (bei installiertem MX-LC13) | Wie Fach 5 (bei installiertem MX-LC13)
Fach 8 (wenn zwei Großraumfächer installiert sind) | Wie Fach 6 (bei installiertem MX-LC13) | Wie Fach 5 (bei installiertem MX-LC13)
Manueller Einzug (am Gerät) | Normal, Vorgedruckt, Recycling, Briefkopf, Vorgelocht, Farbig, Dickes Papier 1*1, Dickes Papier 2*1, Dickes Papier 3*1, Dickes Papier 4*1, Glanzpapier, Geprägt, Benutzerdefiniert | Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 13" × 19", 11" × 17”, 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13" ) *2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2, Auto-Inch (13" × 19", 12" × 18" (A3W), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Invoice R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R), A3, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), B4, A4, B5, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2), Größeneingabe-AB, Größeneingabe-Inch, A4W (9" × 12"), 8K, 16K, 16KR
Umschlag | COM-10, Monarch, DL, C5
Transparenzfolie | Wie Fach 4
Registerpapier | Wie Fach 4
Etiketten | Wie Fach 4
Manueller Einzug (bei installiertem MX-LC13) | Normal, Vorgedruckt, Recycling, Briefkopf, Vorgelocht, Farbig, Dickes Papier 1*1, Dickes Papier 2*1, Dünnes Papier, Transparenzfolie, Benutzerdefiniert | Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13" )*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2), Auto-Inch (12" × 18" (A3W), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Invoice R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R), 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2), Größeneingabe-AB, Größeneingabe-Inch, 13" × 19", SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR
Transparenzfolie | Wie Fach 4
Registerpapier | Wie Fach 4
Zuschießeinheit (oben) | Normal, Vorgedruckt, Recycling, Briefkopf, Vorgelocht, Farbig, Dickes Papier 1*1, Dickes Papier 2*1, Benutzerdefiniert | Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 330 mm*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2, Ledger (11" × 17"), Letter (8-1/2" × 11")) Auto-Inch (12" × 18" (A3W), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Invoice R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R), A3, B4, A4, 9" × 12" (A4W), 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2) Größeneingabe-AB, Größeneingabe-Inch, 13" × 19", SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR
Zuschießeinheit (unten)

*1 Schweres Papier 1: 106 g/m2 bis 176 g/m2 (28 lb. bis 46 lb.)
Schweres Papier 2: 177 g/m2 bis 220 g/m2 (47 lb. bis 58 lb.)
Schweres Papier 3: 221 g/m2 bis 256 g/m2 (59 lb. bis 68 lb.)
Schweres Papier 4: 257 g/m2 bis 300 g/m2 (69 lb. bis 79 lb.)
*2 Die automatisch erkannte Größe entspricht der, die unter „Ähnliche Größe für Auto-Erkennung wählen“ in den Einstellungen des manuellen Einzugs festgelegt wurden (siehe unten).

### Ähnliche Größe für Auto-Erkennung wählen

Mit der Funktion „Ähnliche Größe für Auto-Erkennung wählen“ wird ein Papierformat ausgewählt, das dem bei der automatischen Formaterkennung erkannten ähnelt.
Wenn optional ein Papierformat ausgewählt ist, wird jedes Papierformat als das ausgewählte erkannt.

Fach | Auto-AB | Auto-Inch
--- | --- | ---
Fach 5/Fach 6 (wenn die Großraumfächer installiert sind) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 14"
Fach 7/Fach 8 (wenn zwei Großraumfächer installiert sind)
Manueller Einzug (am Gerät) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
Manueller Einzug (wenn die Großraumfächer installiert sind) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14"
Zuschießeinheit (oben) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14"
Zuschießeinheit (unten)

## Benutzerdefiniert Größe registrieren (Bypass)

Falls Sie häufig im manuellen Einzug Papier in einem Nicht-Standardformat verwenden, können Sie dieses Papierformat im Voraus registrieren.
Durch das Speichern von Papierformaten können Sie vermeiden, die Formate immer wieder erneut eingeben zu müssen.
Es können bis zu drei benutzerdefinierte Papierformate gespeichert werden.
Berühren Sie die Taste ([Kundenspez. 1] bis [Kundenspez. 7]), für die Sie das Papierformat speichern oder ändern möchten, woraufhin der Bildschirm zur Registrierung angezeigt wird.
Wählen Sie die gewünschte Größe in mm („Größeneingabe-AB“) oder Zoll („Größeneingabe-Inch“) aus und legen Sie dann die X- und Y-Maße des Papiers fest.

###### Liste der einzustellenden Elemente

Inch-Auswahl | Position des Papierfachs | Einstellungsbereich
--- | --- | ---
Größeneingabe-AB | Im Gerät installiert | Richtung X-Achse: 140 mm bis 1200 mm Richtung Y-Achse: 90 mm bis 330 mm
Großraumfach | Richtung X-Achse: 140 mm bis 1200 mm Richtung Y-Achse: 100 mm bis 330 mm
Größeneingabe-Inch | Im Gerät installiert | Richtung X-Achse: 5-1/2" bis 47-1/4" Richtung Y-Achse: 3-5/8" bis 13"
Großraummagazin | Richtung X-Achse: 5-1/2" bis 47-1/4" Richtung Y-Achse: 4" bis 13"

## Registrierung Papiereinstell.

Nach dem Berühren von [Hinzufügen] in der Auswahl der Papiereinstellungen in den Papierfacheinstellungen wird der Bildschirm Registrierung Papiereinstell. angezeigt. Wenn Sie in den Papiereigenschaften für das zu verwendende Papier die erweiterten Einstellungen auswählen, können Sie mit den am besten geeigneten Gegebenheiten für das Druckmaterial drucken.

Option | Beschreibung
--- | ---
Name | Geben Sie einen Namen für die Papiereinstellungen ein (maximal 50 Zeichen in halber oder voller Breite).
Suchnummer | Legen Sie eine Suchnummer fest.
Registerkarte [Standardeinstellungen]
Einstell. Papiergew. | Legen Sie das zu verwendende Papiergewicht fest.
| Einh. | Legen Sie die Einheiten für das Papiergewicht fest.
Papierart | Legen Sie die Papierart nach Glanz fest.
Papierinformationen | Legen Sie fest, ob Farbpapier, Registerpapier oder vorgelochtes Papier verwendet werden soll.
Papiereinstellungen | Legen Sie die Eigenschaften des zu verwendenden Papiers fest. Hinweise zu den Eigenschaften finden Sie bei den Einstellungen unter „Registrierung des Papierfachs“.
Registerkarte [Detail]
Einstellungen der Fixierungstemperatur | Legen Sie eine geeignete Temperatur der Fixiereinheit für das verwendete Papier fest.
Doppelzuführungs-Kontrolle | Geben Sie an, ob Doppelzuführungen erkannt werden sollen. Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn das Gewicht des verwendeten Papiers 68 lb. (256 g/m2) übersteigt.
Anpassung primärer Transferstrom | Legen Sie den Strom der primären Transporteinheit fest, mit dem der Toner an das Transferband übertragen wird. Indem Sie den Strom der primären Transporteinheit anpassen, werden Probleme wie unzureichende Übertragung an das Transferband verringert. Wählen Sie Einstellungen für Schwarzweiß- und 4-Farb-Druck (Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb) aus.
Anpassung sekundärer Transferstrom | Legen Sie den Strom der sekundären Transporteinheit fest, mit dem der Toner an das Transferband übertragen wird. Indem Sie den Strom der sekundären Transporteinheit anpassen, werden Probleme wie unzureichende Übertragung auf das Papier verringert. Wenn Nicht beschichtetes Papier als [Papierart] ausgewählt ist Nehmen Sie Anpassungen für die Vorder- und Rückseite für Schwarzweiß- und Farbdruck vor. Wenn kein Nicht beschichtetes Papier als [Papierart] ausgewählt ist Nehmen Sie Einstellungen für Schwarzweiß- und Farbdruck vor.
PTC-Stromstärkeneinstellung | Legen Sie den PTC-Entladungsstrom fest. Der PTC-Entladungsstrom kann angepasst werden, um eine für das verwendete Papier geeignete Übertragbarkeit zu erreichen. Wenn Geprägt als [Papierart] ausgewählt ist Nehmen Sie die Einstellung für Schwarzweiß- und Farbdruck vor. Wenn nicht Geprägt als [Papierart] ausgewählt ist Nehmen Sie die Einstellung für Schwarzweiß- und Farbdruck gleichzeitig vor.
Einstellungen Druckposition vorne/hinten XY | Konfigurieren Sie Einstellungen für die Übereinstimmung der Mitten auf der Vorder- und Rückseite beim zweiseitigen Druck. Dies dient der Korrektur von Fehlausrichtungen zwischen der Vorder- und der Rückseite.
Einstellungen Verhältnis vorne/hinten XY | Konfigurieren Sie Einstellungen zum Angleichen der Größe des Bildes beim zweiseitigen Druck. Hiermit wird die Größe des Bildes auf der Vorder- und Rückseite des Papiers angepasst.

- Abhängig vom verwendeten Papierfach liegen möglicherweise Einschränkungen zu den auswählbaren Optionen vor oder eine Einstellung ist nicht möglich.
- Die Optionen, die eingestellt werden können, variieren je nach installierten Peripheriegeräten.
- Die Einstellungen Verhältnis vorne/hinten XY können nur ausgewählt werden, wenn das Gerät als Drucker verwendet wird.

## Einstellungen Verhältnis vorne/hinten XY/Einstellungen Druckposition vorne/hinten XY

### Einstellungen Verhältnis vorne/hinten XY

Mit den Einstellungen Verhältnis vorne/hinten XY werden Druckabweichungen beseitigt, indem das Verhältnis zwischen der Vorder- und Rückseite auf gleiche Druckgrößen geändert wird..
Berühren Sie in den Einstellungen Verhältnis vorne/hinten XY die Option [Ändern], um den Bildschirm für erweiterte Einstellungen der Einstellungen Verhältnis vorne/hinten XY anzuzeigen.

1. #### Drucken eines Testmusters

   Drucken Sie vor dem Start ein Druckmuster, indem Sie auf der Startseite unter Facheinstellungen/Papiereinstellungen die Option [Testdruck] auswählen. Es werden drei Seiten von Mustern für die Einstellungen im zweiseitigen Druck gedruckt. Wählen Sie zwischen den drei Mustern dasjenige aus, das für die Anpassung geeignet ist.
   Weitere Informationen zu den Anpassungsmustern finden Sie unter „Anpassungsmuster für Einstellungen Verhältnis vorne/hinten XY/Einstellungen Druckposition vorne/hinten XY“.

2. #### Berechnen Sie aus den Mustern die Werte und geben Sie diese ein.

   [AB-Größen]
   Messen Sie die Länge von (a-1) in mm. Teilen Sie 10000 durch die gemessene Länge von (a-1) und geben Sie diesen Wert unter [Y] für die Vorderseite ein.
   Messen Sie die Länge von (b-1) in mm. Teilen Sie 10000 durch die gemessene Länge von (b-1) und geben Sie diesen Wert unter [X] für die Vorderseite ein.
   [Inch-Größen]
   Messen Sie die Länge von (a-2) in Zoll. Teilen Sie 500 durch die gemessene Länge von (a-2) und geben Sie diesen Wert unter [Y] für die Vorderseite ein.
   Messen Sie die Länge von (b-2) in Zoll. Teilen Sie 500 durch die gemessene Länge von (b-2) und geben Sie diesen Wert unter [X] für die Vorderseite ein.
   Berechnen Sie die Werte für die Rückseite genauso wie die für die Vorderseite und geben Sie X und Y für die Rückseite ein.
   Messungen mit einer anderen als der oben genannten Messlinie
   Verwenden Sie für die Berechnung mithilfe einer anderen als der oben genannten Messlinie die folgende Formel.
   Durch das Messlinienintervall angegebene Länge ÷ tatsächlicher Abstand zwischen den Messlinien x 100 = Werte X, Y
   Die „durch das Messlinienintervall angegebene Länge“ können Sie der nachstehenden Tabelle entnehmen.

   Messlinie(Messmarkierung) | Durch Messlinienintervall angegebene Länge
   --- | ---
   Hilfslinie | 50 mm (1,969 Zoll)
   | 100 mm
   | 200 mm
   | 300 mm
   | 400 mm
   | 5 Zoll
   | 10 Zoll
   | 15 Zoll

3. #### Berühren Sie [OK].

4. #### Kehren Sie zu Schritt 1 zurück und überprüfen Sie das Ergebnis der Anpassung.

   Wenn die Größe nach der Anpassung Abweichungen aufweist, wiederholen Sie die Anpassung, bis die Abweichung beseitigt ist.
   - Wenn sich aufgrund dieser Einstellungen die Druckposition verschoben hat, konfigurieren Sie die Einstellungen Druckposition vorne/hinten XY.
   - Die Einstellungen Verhältnis vorne/hinten XY können nur verwendet werden, wenn das Gerät als Drucker verwendet wird.

   ### Einstellungen Druckposition vorne/hinten XY

   Über die Einstellungen Druckposition vorne/hinten XY können Sie auch eine Übereinstimmung zwischen den Mitten der Druckpositionen vorne und hinten herstellen, um Fehlausrichtungen beim Druck zu beseitigen.
   Berühren Sie in den Einstellungen Druckposition vorne/hinten XY die Schaltfläche [Ändern], um den Bildschirm für erweiterte Einstellungen der Einstellungen Druckposition vorne/hinten XY anzuzeigen.

   #### Wählen Sie die Einheiten aus, die in den Einstellungen Druckposition vorne/hinten XY verwendet werden sollen.

   Berühren Sie [mm] oder [Inch], um die Einheiten für die Einstellungen auszuwählen.

   #### Drucken eines Testmusters

   Drucken Sie vor dem Start ein Druckmuster, indem Sie auf der Startseite unter Facheinstellungen/Papiereinstellungen die Option [Testdruck] auswählen. Es werden drei Seiten von Mustern für die Einstellungen im zweiseitigen Druck gedruckt. Wählen Sie zwischen den drei Mustern dasjenige aus, das für die Anpassung geeignet ist.
   Weitere Informationen zu den Anpassungsmustern finden Sie unter „Anpassungsmuster für Einstellungen Verhältnis vorne/hinten XY/Einstellungen Druckposition vorne/hinten XY“.

   #### Berechnen Sie aus den Mustern die Werte und geben Sie diese ein.

   Messen Sie die Intervalle zwischen (A), (B), (C) und (D) auf der Vorderseite.
   Ziehen Sie (B) von (A) ab, teilen Sie das Ergebnis durch 2 und geben Sie diesen Wert unter [X] für die Vorderseite ein. Ziehen Sie (D) von (C) ab, teilen Sie das Ergebnis durch 2 und geben Sie diesen Wert unter [Y] für die Vorderseite ein.
   Berechnen Sie die Werte für die Rückseite genauso wie die für die Vorderseite und geben Sie X und Y für die Rückseite ein.

   #### Berühren Sie [OK].

   #### Kehren Sie zu Schritt 2 zurück und überprüfen Sie das Ergebnis der Anpassung.

   Wenn die Größe nach der Anpassung Abweichungen aufweist, wiederholen Sie die Anpassung, bis die Abweichung beseitigt ist.
   - Die enthaltenen Messlinien im Anpassungsmuster sind vom Papierformat abhängig. Messen Sie von der Messlinie aus, die am nächsten am Rand des Papiers liegt.
   - Je nach Geräteeinstellungen oder Papierformat kann der Betriebsanpassungsbereich in Y-Richtung (± 3 mm) möglicherweise nicht garantiert werden.
   - Wenn die vertikale oder horizontale Breite 100 mm oder weniger beträgt, messen Sie von der Hilfslinie aus.
   - Wenn Sie diese Einstellung gemeinsam mit den Einstellungen Verhältnis vorne/hinten XY verwenden müssen, nehmen Sie die Einstellungen Verhältnis vorne/hinten XY zuerst vor.
   - Änderungen in den Umgebungsbedingungen des Geräts wie der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur können Abweichungen von ca. 1 mm in der Druckposition vorne/hinten XY hervorrufen.

   ### Anpassungsmuster für Einstellungen Verhältnis vorne/hinten XY/Einstellungen Druckposition vorne/hinten XY

   Um die Einstellungen Druckposition vorne/hinten XY und die Einstellungen Verhältnis vorne/hinten XY anzugeben, drucken Sie ein Muster für Messungen.
   Inhalt des Anpassungsmusters

   Nr. | Option | Beschreibung
   --- | --- | ---
   1 | Messlinie | Referenzlinie für Messungen. Messlinien für AB-Formate und Inch-Formate wurden erstellt.
   2 | Gepunktete Linie | Diese Linie ist auf der Vorder- und der Rückseite sichtbar, sodass Sie eine Sichtprüfung auf Fehlausrichtungen durchführen können. Die Linie wird vorne und hinten an der gleichen Position gedruckt. Wenn sich bei der Sichtprüfung zeigt, dass die Linien nicht übereinstimmen, sind die Druckpositionen für die Vorder- und Rückseite nicht richtig ausgerichtet.
   3 | Hilfslinie | Hilfslinie, 25 mm von der Mitte des Papiers entfernt. Wenn das Papierformat 100 mm oder weniger beträgt, verwenden Sie diese Linie für die Messung.
   4 | Messmarkierung | Markierungen auf der Messlinie. Durchgehend schwarze Markierungen weisen auf AB-Messung und umrissene Markierungen auf Inch-Messung hin. Die Anzahl der Markierungen nimmt mit dem Abstand von der Mitte zu.
   5 | Hilfslinie (zentral) | Hilfslinien, die die Mitte des Papiers anzeigen. Der Schnittpunkt der Linien ist die Mitte.
   6 | Hinweise (vorne/hinten) | Diese weisen auf die Vorder- und Rückseite hin.
   7 | Hinweise (X-/Y-Achse) | Beim Eingeben der Einstellungen weisen diese auf die X- und die Y-Achse des Papiers hin.
   8 | Hilfslinie (Vergrößerung) | Zeigt eine Position an, die ±1 % von dem gemessenen Abstand entfernt liegt.

   Es wird in jedem Papierformat das gleiche Anpassungsmuster in der gleichen Größe gedruckt. Der äußere Rand des Anpassungsmusters wird so beschnitten, dass dieses mit dem Papierformat übereinstimmt.
   Beispiel: Inhalt für AB-Format beschnitten

   Beispiel: Inhalt für Inch-Format beschnitten

   Zurück nach oben