# GROSSRAUMMAGAZIN

## Übersicht

Verwenden Sie das Großraumfach für die Ausgabe von großen Aufträgen, die mithilfe des gewöhnlichen Fachs nicht durchgeführt werden können.

- In das Großraummagazin (MX-LC12) können bis zu 3.500 Blätter in den Formaten A4, B5 und 8-1/2" × 11" eingelegt werden.
- In das Großraummagazin (MX-LCX3 N) können bis zu 3.000 Blätter in den Formaten A3W (13" × 19") bis B5 (8-1/2" × 11"R) eingelegt werden.

Wenn Sie das Papierformat ändern möchten, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Servicevertreter.
Wenn die eingelegte Papierart von dem zuvor eingelegten Papier abweicht, prüfen Sie die „Systemeinstellungen“.

###### So prüfen Sie die in das Fach einzulegende Papierart:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Papierfacheinstellungen] aus.
Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Kassette und drücken Sie die Kassette nicht nach unten.

## Bedienung

### Großraummagazin (MX-LC12)

1. #### Ziehen Sie das Papierfach heraus.

   Ziehen Sie das Fach vorsichtig bis zum Anschlag heraus.

2. #### Legen Sie das Papier in die Mitte des Papiertischs

   Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach unten ein. Der Stapel darf nicht über die Markierungslinie hinausragen (maximal 3,500 Blätter).

   Fächern Sie das Papier gut auf, bevor Sie es einlegen. Wenn das Papier nicht gefächert wird, können mehrere Blätter gleichzeitig eingezogen werden und somit einen Papierstau verursachen.

3. #### Schieben Sie das Papierfach vorsichtig in das Gerät zurück

   Schieben Sie das Fach ganz in das Gerät zurück.

### Großraummagazin (MX-LCX3 N)

1. #### Drücken Sie die Bedientaste

   Die Bedientaste blinkt, und der Fachpapiertisch begibt sich nach unten in die Papiereinlegeposition. Warten Sie, bis die Bedientaste nicht mehr leuchtet.

   Ziehen Sie das Fach erst heraus, wenn die Taste nicht mehr leuchtet. Wenn Sie das Fach gewaltsam herausziehen, während die Taste leuchtet oder blinkt, können Gerätefehler auftreten.

2. #### Ziehen Sie das Papierfach heraus.

   Ziehen Sie das Fach vorsichtig bis zum Anschlag heraus.

3. #### Legen Sie das Papier in die Mitte des Papiertischs

   Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach unten ein. Der Stapel darf nicht über die Markierungslinie hinausragen (maximal 3.000 Blätter).
   Wenn eine bestimmte Papiermenge eingelegt wurde, bewegt sich der Papiertisch automatisch nach unten und hält an. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um Papier einzulegen.

   ###### Achtung:

   Greifen Sie beim Einlegen von Papier nicht mit den Händen in den Freiraum im Papiertisch.

   Legen Sie in den Freiraum des Fachs kein übriges Papier oder Gegenstände.

4. #### Schieben Sie das Papierfach vorsichtig in das Gerät zurück

   Schieben Sie das Fach ganz in das Gerät zurück. Der Papiertisch bewegt sich nach dem Hineinschieben des Fachs wieder nach oben. Die Bedientaste blinkt, während sich der Papiertisch nach oben bewegt. Die Taste leuchtet, wenn der Papiertisch in der oberen Position angelangt ist.

### Ändern der Papiergröße für das Großraummagazin (MX-LCX3 N)

1. #### Lösen Sie die Schraube für die Papierführung.

2. #### Verschieben Sie die Platte der Papierführung.

   Verschieben Sie die Platte, bis die rote Linie in der Mitte des Größenfensters der Platte erscheint.

3. #### Passen Sie die Papierführung an das zu verwendende Papier an.

   Verschieben Sie die Papierführung vorwärts oder rückwärts, bis die Formatmarkierung für das zu verwendende Papier ( oder ) im Größenfenster der Platte erscheint.

4. #### Sichern Sie die Papierführung.

   ###### (1) Verschieben Sie die Platte der Papierführung.

   Verschieben Sie die Platte, bis die zu verwendende Papiergröße im Größenfenster der Platte angezeigt wird.

   ###### (2) Ziehen Sie die Schraube für die Papierführung fest.

5. #### Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um die große Papierführung an die zu verwendende Papiergröße anzupassen.

   Stellen Sie sicher, dass Sie die große Papierführung auf dieselbe Papiergröße wie die kleine Papierführung einstellen.

   Die Anpassung von nur einer Papierführung kann zu schrägem Papiereinzug oder Papierstaus führen.

6. #### Passen Sie die rechte Papierführung an die zu verwendende Papiergröße an.

   ###### (1) Verschieben Sie die Papierführung an die zu verwendende Papiergröße, während Sie die Sperre für die Papierführung anheben.

   ###### (2) Lösen Sie die Sperre für die Papierführung.

   ###### (3) Verschieben Sie die Papierführung etwas nach rechts und links, bis sie einrastet.

   Sie hören ein Klicken, wenn die Papierführung einrastet.

7. #### Legen Sie die Papiergröße und Papierart fest.

   Legen Sie die Papiergröße und Papierart fest, indem Sie unter [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Papierfach] auswählen
   . Wenn die Papiergrößeneinstellung nicht richtig konfiguriert ist, funktioniert die automatische Papierauswahl nicht ordnungsgemäß, und es wird möglicherweise mit der falschen Papiergröße oder Papierart gedruckt, oder es treten Papierstaus auf.

Zurück nach oben