# DRUCKEN VON UND DRUCKEINSTELLUNGEN FÜR REGISTERSEITEN

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion wird Text auf die Register von Registerseiten gedruckt.
Es sind zwei Methoden verfügbar: „Registerseiteneinstellungen“ und „Registerseiten-Papierdruck“.

###### Registerseiteneinstellungen (nur PCL6 und PS)

Erstellen Sie den auf den Registern zu druckenden Text in einer Anwendung, und legen Sie auf der Registerkarte [Erweitert] unter [Registerseiteneinstellungen] den Versatzabstand für den Text fest. Der Text wird auf den Registern gedruckt.

###### Registerseiten-Papierdruck (nur PCL6)

Registerseiten werden gedruckt, während sie zwischen den gewünschten Seiten eingefügt werden.
Geben Sie im Druckertreibereigenschaftenfenster auf der Registerkarte [Spezialmodi] unter [Registerseiten-Papierdruck] den auf den Registern zu druckenden Text ein. Legen sie detaillierte Einstellungen wie z. B. die Größe der Register, die Startposition, den Abstand zwischen den Registern und die Seitenzahlen an, an denen die Registerseiten eingefügt werden sollen.

Diese Funktionen sind nur in Windows-Umgebungen verfügbar.

## Bedienung

### Windows

### Registerseiteneinstellungen (nur PCL6 und PS)

Bereiten Sie die auf Registerseiten zu druckenden Daten in einer Anwendung vor, und führen Sie folgende Schritte durch:

1. #### Klicken Sie auf die Registerkarte [Erweitert] und anschließend auf die Schaltfläche [Registerseiteneinstellungen]

2. #### Geben Sie den Versatzabstand für das Bild entweder direkt ein, oder klicken Sie auf die Schaltfläche .

3. #### Wählen Sie die Papierquelle und -art aus

   Klicken Sie auf die Registerkarte [Papier], und wählen Sie das „Papierfach“ und die „Papierzufuhr“ aus.
   Wählen Sie als „Papierfach“ das Fach aus, in das die Registerseiten eingelegt werden sollen. Wählen Sie als „Papierzufuhr“ [Registerpapier] aus.

   - Registerseiten können in den manuellen Einzug, Fach 4 und Großraummagazine eingelegt werden.
   - Geben Sie auf dem Gerät unter [Registerpapier] zudem die Papierart des Fachs an, in das die Registerseiten eingelegt werden sollen.

### Registerseiten-Papierdruck (nur PCL6)

Öffnen Sie die Daten, in die Sie Registerseiten einfügen möchten, und wählen Sie anschließend die Einstellungen aus.

1. #### Klicken Sie auf die Registerkarte [Spezialmodi].

2. #### Wählen Sie [Registerseiten-Papierdruck] aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen]

3. #### Wählen Sie die Registerpositionseinstellungen aus

   Wählen Sie für im Handel erhältliche Registerseiten unter „Benutzereinstellungen“ die vorhandenen Einstellungen wie z. B. [LT-5tab-A] aus. Für andere Registerseitenarten können die Position des ersten Registers, der Abstand zwischen den Registern sowie die horizontalen und vertikalen Abmessungen des Registers mithilfe der Schaltfläche direkt eingegeben oder geändert werden. Wählen Sie zudem unter „Papierformat“ das Format der Registerseiten aus.
   Die Registerseiteneinstellungen können gespeichert werden. Die gespeicherte Datei kann unter „Benutzereinstellungen“ geöffnet werden.

4. #### Wählen Sie die Seiteneinstellungen aus

   Legen Sie die Seiten fest, bei denen Registerseiten eingefügt werden sollen, und geben Sie den auf den Registern zu druckenden Text ein. Wählen Sie zudem eine Schriftart aus, und passen Sie das Layout an.
   - Registerseiten können in den manuellen Einzug, Fach 4 und Großraummagazine eingelegt werden.
   - Geben Sie auf dem Gerät unter [Registerpapier] zudem die Papierart des Fachs an, in das die Registerseiten eingelegt werden sollen.

Zurück nach oben