# INNEN

In diesem Abschnitt werden die Namen und Funktionen der jeweiligen Teile im Gerät beschrieben.
Berühren Sie den Namen, um detaillierte Informationen anzuzeigen.

×
Tonerpatrone
Diese Patrone enthält Toner. Wenn eine Tonerpatrone leer wird, muss nur die Patrone der betreffenden Farbe ausgetauscht werden.
-TONERPATRONE
×
Fixiereinheit
Hier wird Hitze erzeugt, um das auf das Papier übertragene Bild zu fixieren.
Die Fixiereinheit ist heiß. Vorsicht vor Verbrennungen beim Beseitigen eines Papierstaus.
×
Transferband
Mit diesem Band wird das mit dem Toner erstellte Bild von der Photoleitertrommel auf Papier übertragen.
Berühren oder beschädigen Sie das Transferband nicht.
Andernfalls können fehlerhafte Bilder entstehen.
×
Rechte Abdeckung
Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen.
×
Abdeckung für die Papierwendeeinheit
Diese Einheit wird beim beidseitigen Drucken zum Wenden des Papiers verwendet. Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen.
×
Hauptschalter
Mit diesem Schalter wird das Gerät eingeschaltet.
-EIN- UND AUSSCHALTEN SOWIE NEUSTARTEEN DES GERÄTS
×
Tonersammelbehälter
Hier wird der überschüssige Toner gesammelt, der beim Drucken anfällt.
-TONERSAMMELBEHÄLTER
Die Tonersammelbehälter werden vom Kundendiensttechniker abgeholt.
×
Auslösehebel für die rechte Abdecking
Zum Beseitigen eines Papierstaus drücken Sie diesen Hebel nach oben und halten ihn, um die rechte Seitenabdeckung zu öffnen.
Zurück nach oben