# MANUELLE ZIELEINGABE

## Übersicht

In den Modi „Scannen zu E-Mail“ können Sie Ziele durch Direkteingabe angeben. Im Modus „Scan an Netzwerkordner“ können Sie direkt einen Verweis angeben.
Für „Scan an FTP“ können die Ziele nicht manuell eingegeben werden.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie das Adresstextfeld

   - Wählen Sie im Dateneingabemodus den Modus für das Ziel aus und geben Sie die Zieladresse ein.
   - Wenn Sie unter „Scan an FTP“ ein Adresstextfeld berühren, wird das Adressbuchfenster angezeigt.

2. #### Verwenden Sie die Bildschirmtastatur zur Eingabe einer Zieladresse

   - Im Modus „Scannen zum Netzwerkordner“ erscheint der Bildschirm zur Angabe des Netzwerkordners. Siehe „Angeben eines Netzwerkordners als Adresse“.
   - Geben Sie die Zieladresse ein, und berühren Sie die Taste [OK].
   Mit der Taste können Sie zwischen [To], [Cc] und [Bcc] umschalten.
   Sie können [Bcc] auswählen, wenn [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Scaneinstellungen] → [Scaneinstellungen] → [Bcc-Einstellung] ausgewählt wurde, und wenn [Bcc aktivieren] aktiviert wurde.

### Angeben eines Netzwerkordners als Adresse

1. #### Berühren Sie das Feld [Browse].

   - Um ein Ziel direkt einzugeben, berühren Sie die Taste [Pfadeingabe zu Ordner]. Die Softtastatur wird angezeigt.
   - Wenn ein Benutzername und Passwort erforderlich sind, wenden Sie sich an Ihren Serveradministrator, und geben Sie diese ein.

2. #### Berühren Sie das Feld der Arbeitsgruppe, auf die Sie zugreifen möchten

   - Berühren Sie , und geben Sie einen Suchbegriff ein, um nach einer Arbeitsgruppe, einem Server oder einem Netzwerkordner zu suchen.
   - Es können bis zu 100 Arbeitsgruppen, 100 Server und 100 Netzwerkordner angezeigt werden.
   - Berühren Sie , um zur Anzeige von Schritt 1 zu wechseln.

3. #### Berühren Sie die Taste des Servers oder Computers, auf den Sie zugreifen möchten

   Wenn Sie in einer Ansicht aufgefordert werden, Benutzername und Passwort einzugeben, wenden Sie sich an Ihren Server-Administrator und geben Sie die gewünschten Daten ein.

4. #### Berühren Sie die Taste des Netzwerkordners

   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Eingabe]. Die Anzeige wechselt zurück zum Bildschirm von Schritt 1. Berühren Sie die Taste [Eingabe] erneut, um das Ziel zu bestätigen.

Zurück nach oben