# ANGEBEN DER SCANAUFLÖSUNG

## Übersicht

Geben Sie die Auflösungseinstellung an.
Bei normalen Text-Originalen bewirkt die Einstellung 200 x 200 dpi ein ausreichend lesbares Bild.
Bei Fotos und Illustrationen bekommen Sie mit einer hohen Auflösung (600 x 600 dpi usw.) ein scharfes Bild.
Durch eine hohe Auflösung wird jedoch die Datei groß und wenn die Datei zu groß ist, kann es sein, dass eine Übertragung nicht möglich ist. In diesem Fall scannen Sie entweder weniger Seiten oder ergreifen Sie andere Maßnahmen zur Reduzierung der Dateigröße. Wenn das Scanner-Erweiterungs-Kit (Compact PDF-Option) installiert wurde, können die Farbdaten komprimiert werden.
Informationen zum Ändern der Anzahl an Seiten pro Datei finden Sie unter „Im Scan- und Dateneingabemodus“. Informationen zum Ändern des Sendeformats von Daten finden Sie unter „FESTLEGEN DES SENDEFORMATS DES ORIGINALS“.
Bei Verwendung des Vorlagenglases zum Scannen mehrerer Originale kann bei jedem Einlegen neuer Seiten die Auflösung eingestellt werden.
Bei Verwendung des automatischen Originaleinzugs kann die Belichtung nach dem Start des Scanvorgangs nicht mehr geändert werden. (Wenn jedoch die Option „Auftrag erstellen“ verwendet wird, kann die Belichtung bei jedem Einlegen eines neuen Satzes von Originalen geändert werden.)

## Bedienung

1. #### Berühren Sie die Taste [Auflösung]

2. #### Berühren Sie die Taste der gewünschten Auflösung

   Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .

   ###### Bei Auswahl von E-Mail, FTP oder Netzwerkordner:

   - Bei einer Mischung von Zielen mit unterschiedlichen Modi können Sie mit den Modus umschalten, um die Auflösung für jeden Modus festzulegen.
     Jedoch sind FTP und Netzwerkordner auf den gleichen Modus eingestellt.
   - Wenn das [Format] der Datei auf [Compact PDF] oder die Komprimierungsrate auf [Schw.Buchst. herv.] gesetzt ist, wird die Auflösung auf [300x300dpi] festgelegt.

Zurück nach oben