# ANPASSEN VON ROT/GRÜN/BLAU IN KOPIEN(RGB)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion wird eine der drei Farbkomponenten R (rot), G (grün) und B (blau) ausgewählt, um den ausgewählten Farbton zu erhöhen oder zu verringern.

Vor dem Scannen des Originals muss RGB angegeben werden.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [RGB-Einstellung]

2. #### Berühren Sie die Taste für die anzupassende Farbe

3. #### Berühren Sie die Taste , oder verschieben Sie den Schieberegler, um die Farbe anzupassen

   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].

   Es kann nur eine Farbe angepasst werden. Wenn Sie eine Farbe und anschließend eine andere Farbe anpassen, wird die Anpassung der ersten Farbe aufgehoben.

   ###### So brechen Sie alle RGB-Einstellungen ab:

   Berühren Sie die Taste [AUS].

4. #### Legen Sie das Original ein, und berühren Sie die Taste [Vorschau].

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

5. #### Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster

   ###### So brechen Sie alle Einstellungen ab:

   Berühren Sie das Feld [CA].

6. #### Berühren Sie die Taste [FARBE STARTEN], um den Kopiervorgang zu starten

   ###### So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:

   Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.

Zurück nach oben