# LASEREINHEIT

## Übersicht

Wenn die Lasereinheit verschmutzt ist, können sich im gedruckten Bild Streifenmuster (farbige Streifen) bilden. Wenn Linienmuster (farbige Linien) auftreten, reinigen Sie die Lasereinheit.

###### Von einer verschmutzten Lasereinheit verursachte (farbige) Streifen

- Die farbigen Streifen treten stets an derselben Stelle auf. (Die Streifen sind niemals schwarz.)
- Die farbigen Streifen verlaufen parallel zur Richtung des Papiereinzugs.
- Die farbigen Streifen treten nicht nur bei der Ausgabe des Kopierers sondern auch auf Druckaufträgen vom Computer auf. (Die Streifen auf Kopien und Druckaufträgen sind identisch.)

## Bedienung

### Reinigen der Lasereinheit

1. #### Öffnen Sie die Frontabdeckung (unten)

2. #### Entnehmen Sie das Reinigungswerkzeug für die Lasereinheit

   Das Reinigungswerkzeug ist an der (unteren) vorderen Abdeckung des Geräts angebracht.
   1. (1) Ziehen Sie links am Reinigungswerkzeug, und lösen Sie es von der Klemme.
   2. (2) Bewegen Sie es über die Klemme zur Rückseite
   3. (3) Drehen Sie das Reinigungswerkzeug um den Knopf, um es von der rechten Klemme zu lösen.

3. #### Stellen Sie sicher, dass der Reiniger an der Spitze des Reinigungswerkzeugs nicht verschmutzt ist

   Wenn der Reiniger verschmutzt ist, ersetzen Sie ihn durch einen sauberen. Weitere Informationen zum Entnehmen des Reinigers finden Sie unter „Entnehmen des Reinigers“.

4. #### Halten Sie den Reiniger nach unten, und führen Sie das Werkzeug langsam in die zu reinigende Öffnung der Lasereinheit ein.

   Dabei muss der Reiniger nach unten zeigen. An den zu reinigenden Stellen sind ähnliche Etiketten wie (A) angebracht.

5. #### Führen Sie das Reinigungswerkzeug vollständig in die Öffnung ein, und ziehen Sie es wieder heraus

   Ziehen Sie das Reinigungswerkzeug heraus, bis Sie spüren, dass die Spitze keinen Kontakt mehr zur zu reinigenden Oberfläche der Lasereinheit hat.

6. #### Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 zwei oder drei Mal, und entfernen Sie anschließend das Reinigungswerkzeug

7. #### Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, um alle vier Öffnungen in der Lasereinheit zu reinigen

   Insgesamt müssen vier Öffnungen der Lasereinheit gereinigt werden.
   Reinigen Sie alle Öffnungen.

8. #### Setzen Sie das Reinigungswerkzeug wieder ein

   1. (1) Nachdem Sie das Reinigungswerkzeug auf den Knopf gelegt und um diesen gedreht haben, befestigen Sie das Ende (die Seite, an der der Reiniger nicht befestigt ist) an der rechten Klemme.
   2. (2) Positionieren Sie die linke Seite des Reinigungswerkzeugs auf der Vorderseite, indem Sie es über die Klemmenspitze legen
   3. (3) Befestigen Sie das Reinigungswerkzeug mithilfe der Klemme

9. #### Schließen Sie die Frontverkleidung

### Austauschen des Reinigers

1. #### Öffnen Sie die (untere) vordere Abdeckung, und entnehmen Sie einen Ersatzreiniger

   Die Ersatzreiniger sind in der (unteren) vorderen Abdeckung untergebracht.
   Greifen Sie den Reiniger am Endstück, und ziehen Sie ihn aus der Abdeckung heraus.

2. #### Entfernen Sie den verschmutzten Reiniger von der Spitze des Reinigungswerkzeugs

   Halten Sie das Werkzeug in der Nähe des Reinigers fest. Drücken Sie den Haken, der den Reiniger sichert, mit der anderen Hand nach unten, und entfernen Sie den Reiniger.

   Geben Sie den entnommenen Reiniger in die Innenabdeckung zurück. Schließen Sie die Innenabdeckung, nachdem Sie den Reiniger zurückgegeben haben.

3. #### Bringen Sie den neuen Reiniger am Reinigungswerkzeug an

   Richten Sie den Reinigerhaken mit der Befestigungsöffnung am Reinigungswerkzeug aus. Halten Sie den Reiniger fest, und schieben Sie das Werkzeug ein.

Zurück nach oben