# HEFT-FINISHER

## Übersicht

Der Heft-Finisher umfasst die Versatzfunktion für die Ausgabe sortierter und gestapelter Blätter, die Funktion zum Heften und Sortieren, mit der die Papiersätze geheftet werden, die Sattelheftungsfunktion, mit der die Blätter automatisch in der Mitte geheftet und auf die Hälfte gefaltet werden, sowie die Papierfaltfunktion, mit der das Papier auf die Hälfte gefaltet wird.
Um das gedruckte Papier lochen zu können, müssen Sie ein optionales Lochermodul installieren.

### Funktionsbezeichnungen

Berühren Sie den Namen, um detaillierte Informationen anzuzeigen.

×
Hefter/Sortierer
Hier wird das zu heftende Papier vorübergehend gestapelt.
×
Ausgabefach
In diesem Fach werden geheftete und Versatzausgaben ausgegeben.
Das Fach kann verschoben werden. Erweitern Sie das Fach zum Drucken auf großformatigem Papier (Formate A3W, A3, B4, SRA3, 13" × 19", 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13").
×
Sattelheftungsfach
In diesem Fach werden sattelgeheftete Ausgaben ausgegeben.
×
Obere Abdeckung
Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen.
×
Deckblatt
Öffnen Sie diese Abdeckung, um die Heftklammernpatrone zu ersetzen oder einen Heftklammernstau zu beseitigen.

- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Finisher (100-Blatt-Sortierung), und drücken Sie diesen nicht nach unten.
- Gehen Sie beim Einschalten des Geräts und während eines laufenden Druckvorgangs vorsichtig vor, da sich das Fach auf und ab bewegen kann.
- Ein Heft-Finisher kann gemeinsam mit einem Finisher installiert werden.

### Versorgungsmaterialien

Für den Heft-Finisher ist folgende Heftklammernpatrone erforderlich:

###### Finishereinheit

Heftklammernpatrone (ca. 5000 Heftklammern pro Patrone x drei Patronen) MX-SCX2

###### Sattelheftungseinheit

Heftklammernpatrone (ca. 2.000 Heftklammern pro Patrone x vier Patronen) MX-SCX3

### Austauschen der Patrone (Finisher-Einheit)

Wenn die Klammern in der Heftklammernpatrone ausgehen, wird im Bedienfeld eine Meldung angezeigt. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Heftklammernpatrone auszutauschen.

1. #### Öffnen Sie die Frontabdeckung

2. #### Drücken Sie die grünen Teile des Heftklammernkastens und ziehen Sie den Kasten dann nach oben und heraus

3. #### Entnehmen Sie die leere Heftklammernpatrone

   Wenn noch Heftklammern vorhanden sind, lässt sich die Heftklammernpatrone nicht entnehmen.

4. #### Setzen Sie eine neue Heftklammernpatrone in den Heftklammernkasten ein

   Drücken Sie den Heftklammernkasten hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.

5. #### Installieren eines Heftklammernkastens

   Drücken Sie den Heftklammernkasten hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.

6. #### Schließen Sie die Frontverkleidung

   Machen Sie einen Probedruck im Modus Heften/Sortieren durch, um sicherzustellen, dass ordnungsgemäß geheftet wird.

### Austauschen der Patrone (Sattelhefteinheit)

Wenn die Klammern in der Heftklammernpatrone ausgehen, wird im Bedienfeld eine Meldung angezeigt. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Heftklammernpatrone auszutauschen.
Entnehmen Sie vor diesem Verfahren alle Ausgaben aus dem Ausgabefach des Heft-Finishers. Legen Sie die entnommenen Ausgaben nicht erneut in das Ausgabefach.

1. #### Öffnen Sie die Frontabdeckung

2. #### Halten Sie den Griff an der Sattelheftungseinheit und ziehen Sie sie langsam bis zum Anschlag heraus

3. #### Drücken Sie den Auslösehebel des Heftklammernkastens nach unten und entfernen Sie den Heftklammernkasten

   Ziehen Sie die Heftklammernkasten nach links heraus.
   Tauschen Sie beide Heftklammernpatronen aus.

4. #### Drücken Sie die Verriegelungstaste, um den Auslösehebel freizugeben

5. #### Entnehmen Sie die leere Heftklammernpatrone

   Drücken Sie die Verriegelungstaste, um den Auslösehebel freizugeben.

6. #### Setzen Sie eine neue Heftklammernpatrone ein

   Drücken Sie den Heftklammernkasten hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.

7. #### Drücken Sie die Verriegelungstaste, um den Auslösehebel freizugeben

8. #### Drücken Sie den Heftklammernkasten wieder hinein

   Richten Sie das des Heftklammernkastens am der Einheit aus.
   Drücken Sie den Heftklammernkasten hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.

9. #### Drücken Sie die Sattelheftungseinheit hinein

10. #### Schließen Sie die Frontverkleidung

    Führen Sie einen Testdruck oder eine Kopie mit der Sattelheftfunktion durch, um sicherzustellen, dass ordnungsgemäß geheftet wird.

### Entsorgen von Heftabfällen (Finisher-Einheit)

Wenn zum Heften ein Finisher verwendet wird, fallen Heftabfälle an.
Der Heftabfall wird im Klammerauffangbehälter gesammelt.
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um den Heftabfall zu entsorgen.

1. #### Öffnen Sie die Frontabdeckung

2. #### Halten Sie den Griff des Klammerauffangbehälters, ziehen Sie diesen vorsichtig heraus, und entsorgen Sie den Heftabfall

   - Greifen Sie nicht mit den Fingern in den Klammerauffangbehälter. Die Heftklammern können zu Stichen und Verletzungen an den Fingern führen.
   - Entsorgen Sie den Heftabfall nicht in einer Plastiktüte. Die Heftklammern können diese durchlöchern.

3. #### Setzen Sie den Klammerauffangbehälter wieder ein

   Stellen Sie sicher, dass der Klammerauffangbehälter ordnungsgemäß eingesetzt wurde.

4. #### Schließen Sie die Frontverkleidung

### Entsorgen von Papierabfällen

Beim Zuschneiden des gefalteten Papiers anhand der Trimmereinstellungen fallen Papierabfälle an.
Der Papierabfall wird im Papierauffangbehälter gesammelt.
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um den Papierabfall zu entsorgen.
Mithilfe der Trimmerfunktion wird beim Falten ein seitliche Zuschnitt vorgenommen, um ein genaues Heften zu ermöglichen.

1. #### Öffnen Sie die Frontabdeckung

2. #### Halten Sie den Griff des Behälters für den Papierabfall, ziehen Sie diesen vorsichtig heraus, und entsorgen Sie den Papierabfall.

   Entsorgen Sie den Papierabfall in einer Plastiktüte oder einem anderen Behälter, ohne diesen zu verstreuen.

3. #### Drücken Sie den Behälter vorsichtig wieder hinein.

4. #### Schließen Sie die Frontverkleidung

Zurück nach oben