# ECO-SCANEINSTELLUNG

## Eco-Scan Einstellung

Bei nicht druckenden Bedienvorgängen, wie z. B. Bild senden oder Scan auf Festplatte, muss die Fixiereinheit nicht eingeschaltet werden. Dies kann für jeden Modus eingestellt werden.
Setzen Sie „Einstellungen für Eco-Scan“ auf, und wählen Sie einen Modus oder ein Fenster aus, in dem die Einstellungen für Eco-Scan aktiviert werden sollen.
Die folgenden Modi und Fenster können ausgewählt werden.

- Startseite
- Kopie
- Bild senden
- Dokumentenablage
- Systemeinstellungen
- SharpOSA
- Manuelle Fertigstellung

Zurück nach oben