# E-MAIL DRUCK-EINSTELLUNGEN

Beim Senden einer E-Mail an die Adresse dieses Geräts werden Dateianhänge dieser Mail ausgedruckt.

###### Liste der Einrichtungselemente

Option | Beschreibung
--- | ---
E-MAIL-DRUCK | Wählen Sie diese Option, um den E-Mail-Druck zu verwenden.
POP3-Server | Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des POP3-Servers ein.
Portnummer | Geben Sie die Portnummer für den POP3-Server ein. Die Standardeinstellung ist Port 110.
POP-Authentifizierung | Das Authentifizierungsprotokoll (einschließlich APOP) wird zur Authentifizierung beim POP3-Server verwendet.
Benutzername | Geben Sie den Benutzernamen ein. Das spezielle Benutzerkonto ist für den E-Mail-Druck erforderlich.
Passwort | Geben Sie das Passwort ein. Zum Ändern des Passworts setzen Sie [Passwort ändern] auf , und geben das neue Passwort in das Textfeld ein.
Prüfungsintervall | Geben Sie das Abfrageintervall für den POP3-Server ein. Die Standardeinstellung beträgt fünf Minuten.
SSL aktivieren | Bei der Einstellung ist die Kommunikation mittels „POP über SSL“ oder „POP über TLS“ mit dem STLS-Befehl aktiviert. Dazu muss der Server entweder die Kommunikation mittels „POP über SSL“ oder den Befehl STLS unterstützen. Um die „POP über SSL“-Kommunikation zu ermöglichen, stellen Sie die [Portnummer] auf die Kommunikations-Portnummer für „POP über SSL“ ein. Um die Kommunikation mittels „POP über TLS“ zu ermöglichen, geben Sie als [Portnummer] die gleiche Portnummer an wie bei normaler POP3-Kommunikation.
Verbindungstest | Berühren Sie die Schaltfläche [Ausführen], um die Verbindung zum POP3-Server zu testen.

Zurück nach oben