# FACH 3/4

## Übersicht

In Fach 3 können bis zu 500 Blätter in den Formaten A3W bis B5R (12" × 18" bis 7-1/4" × 10-1/2"R) eingelegt werden.
In Fach 4 können bis zu 500 Blätter in den Formaten A3W bis A5R (12" × 18" bis 5-1/2" × 8-1/2"R) eingelegt werden.
Außer Normalpapier können in Fach 4 Spezialmedien wie z. B. Transparentfolie und Registerpapier eingelegt werden.
Um das Papier einlegen zu können, muss die entsprechende Führung installiert sein.
Wenn die eingelegte Papierart oder das Format von dem zuvor eingelegten Papier abweicht, prüfen Sie die „Systemeinstellungen“. Falsche Einstellungen können Druckfehler, Ausdrucke auf dem falschen Format oder der falschen Art sowie Papierstaus zur Folge haben.

###### So prüfen Sie Papierformat und -art:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Papierfacheinstellungen] aus.
Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Kassette und drücken Sie die Kassette nicht nach unten.

## Bedienung

1. #### Ziehen Sie das Papierfach heraus.

   Ziehen Sie das Fach vorsichtig bis zum Anschlag heraus.
   Wechseln Sie zu Schritt 3, um Papier einzulegen.

   Halten Sie den Griff, bis die Verriegelung gelöst ist.

2. #### Passen Sie die Führungsplatten A und B an, indem Sie die Verriegelungshebel zusammendrücken und so verschieben, dass Sie mit den waag- und senkrechten Abmessungen des gewünschten Papiers übereinstimmen.

   ###### (1) Drücken Sie den Sperrknopf an Führungsplatte A und schieben Sie ihn auf das gewünschte Papierformat.

   ###### (2) Drücken Sie den Sperrknopf an Führungsplatte B und schieben Sie ihn auf das gewünschte Papierformat.

   Führungsplatte B verriegelt automatisch, wenn sie auf ein Standardpapierformat geschoben wird.

   ###### (3) Drücken Sie bei Verwendung eines nicht standardmäßigen Papierformats den Sperrknopf nach Verschieben der Führungsplatte B auf das gewünschte Format (C).

   Ein nicht standardmäßiges Papierformat kann nur in Fach 4 geladen werden. Ein nicht standardmäßiges Papierformat kann nicht in Fach 3 geladen werden.

3. #### Legen Sie das Papier in das Fach ein

   Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach unten ein. Der Stapel darf nicht über die Markierungslinie hinausragen (maximal 500 Blätter).

   Fächern Sie das Papier gut auf, bevor Sie es einlegen. Wenn das Papier nicht gefächert wird, können mehrere Blätter gleichzeitig eingezogen werden und somit einen Papierstau verursachen.

4. #### Schieben Sie das Papierfach vorsichtig in das Gerät zurück

   Schieben Sie das Fach ganz in das Gerät zurück.

### Einlegen von Registerpapier in Fach 4

1. #### Entfernen Sie die Registerpapierführung

   Die Führung wird in Fach 4 aufbewahrt.

2. #### Ziehen Sie das Fach heraus, und bringen Sie die Führung an

   Richten Sie die Führungsplatten an der Dreiecksmarkierung aus.
   Installieren Sie die Führung so, dass die Führungsplatten abgedeckt werden.
   Richten Sie die Führungsplatten im Fach so aus, dass diese mit den waag- und senkrechten Abmessungen des gewünschten Papiers übereinstimmen.

3. #### Legen Sie das Registerpapier in das Fach ein

   Legen Sie das Registerpapier mit der Druckseite nach unten ein, sodass das Register nach links zeigt.

   Beachten Sie folgende Abbildung, und richten Sie die Registerposition des Registerpapiers aus.

4. #### Drücken Sie das Fach vorsichtig ins Gerät, und setzen Sie die Papierart auf Registerpapier

   Setzen Sie in den Systemeinstellungen die Papierart unter „Papierkassetten-Einstellung“ auf Registerpapier.

   ###### So setzen Sie die Papierart auf Registerpapier:

   Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Papierfacheinstellungen] aus.

Zurück nach oben