# DATENVERSAND WÄHREND DES KOPIERVORGANGS

## Übersicht

Mit dieser Funktion können Sie während eines Kopiervorgangs eine E-Mail mit Bildanhang versenden oder Daten im Netzwerkordner speichern.

- Dazu müssen Sie zuvor das Ziel im Adressbuch speichern.
- - SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH DIREKTE EINGABE
  - SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH GLOBALE ADRESSSUCHE
  - SPEICHERN VON ADRESSEN AUS BILDSENDEPROTOKOLLEN
- Die Bildübertragung startet nach Abschluss des Kopiervorgangs, und die gleichen Einstellungen wie beim Kopieren werden auch für die Übertragung verwendet. Jedoch können einige Funktionen zu Abweichungen gegenüber dem Kopierergebnis führen.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Senden und Drucken]

2. #### Wählen Sie einen Empfänger aus dem Adressbuch aus

   - AUSWÄHLEN EINES KONTAKTS
   Nachdem Sie den Empfänger ausgewählt haben, berühren Sie die Taste [Adresse eingeben].

   Hierzu muss zuvor das Ziel im Adressbuch gespeichert werden.
   - SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH DIREKTE EINGABE
   - SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH GLOBALE ADRESSSUCHE
   - SPEICHERN VON ADRESSEN AUS BILDSENDEPROTOKOLLEN

3. #### Legen Sie das Original ein

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

4. #### Nehmen Sie alle erforderlichen Kopiereinstellungen vor

   Diese Kopiereinstellungen werden für die Bildübertragung verwendet. Jedoch sind je nach verwendeter Funktion manche Einstellungen eventuell nicht verfügbar.
   Um eine Vorschau des gescannten Originals zu sehen, berühren Sie die Taste [Vorschau].

5. #### Berühren Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN], um den Kopiervorgang zu starten

   Die Übertragung beginnt nach Abschluss des Kopiervorgangs.
   Nach dem Kopiervorgang können Sie keine Vorschau der Einstellungen vor der Übertragung aufrufen.

Zurück nach oben