# ÄNDERN VON BETREFF, DATEINAME, ANTWORT AN UND TEXTKÖRPER

## Übersicht

Beim Durchführen einer Scanübertragung können Betreff, Dateiname, Antwort an und Textkörper geändert werden. Sie können bei Bedarf den Text direkt eingeben.

- Beim Scannen zu FTP oder Scannen zum Netzwerkordner kann nur der Dateiname geändert werden.
- Wenn Sie den Betreff und den Dateinamen nicht ändern, werden die im „Einstellungsmodus“ unter [Einstellungen für Anwendung] → [Netzwerkscanner einstellen] festgelegten Einstellungen verwendet.
- Wenn Sie die Antwortadresse nicht ändern, werden die im „Einstellungsmodus (Administrator)“ unter [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Scaneinstellungen] → [Standardabsender einstellen] festgelegten Einstellungen verwendet.
  Wenn dies nicht konfiguriert wird, wird die im „Einstellungsmodus (Administrator)“ unter [Netzwerkeinstellungen] → [Dienste-Setup] → [SMTP] → [SMTP-Setup] → [Antwort E-Mail-Adresse] konfigurierte Antwortadresse verwendet.
- Um die Auswahloptionen für Betreff, Dateiname und Textkörper zu konfigurieren, wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Einstellungen für Anwendung] und dann [Netzwerkscanner einstellen] aus.

## Bedienung

1. #### Um einen Betreff umzubenennen, berühren Sie das Eingabefeld [Betreff]

2. #### Berühren Sie ein Vorgabetextfeld

   Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .

   - Ein voreingestellter Betreff kann registriert werden, indem Sie im „Einstellungsmodus“ [Einstellungen für Anwendung] → [Netzwerkscanner einstellen] → [Betreff einstellen] auswählen.
   - Um Text direkt einzugeben, berühren Sie die Taste [Direkteingabe], um die Bildschirmtastatur anzuzeigen.
     Geben Sie den Dateinamen ein, und berühren Sie die Taste [OK].

   ###### So brechen Sie den ausgewählten Betreff ab:

   Berühren Sie die Taste [Löschen].

3. #### Um eine Datei umzubenennen, berühren Sie das Eingabefeld [Dateiname]

4. #### Berühren Sie ein Vorgabetextfeld

   Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .

   - Ein voreingestellter Dateiname kann registriert werden, indem Sie im „Einstellungsmodus“ [Einstellungen für Anwendung] → [Netzwerkscanner einstellen] → [Dateiname einstellen] auswählen.
   - Um Text direkt einzugeben, berühren Sie die Taste [Direkteingabe], um die Bildschirmtastatur anzuzeigen.
     Geben Sie den Betreff ein, und berühren Sie die Taste [OK].

   ###### So brechen Sie den ausgewählten Dateinamen ab:

   Berühren Sie die Taste [Löschen].

5. #### Berühren Sie [Optionen]

6. #### Wenn Sie die Antwortadresse ändern möchten, berühren Sie das Eingabefeld [Antwort an]

7. #### Berühren Sie die Taste mit dem Ziel, das Sie als Antwortadresse festlegten möchten

   Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .

   - Wenn Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Globale Adresssuche] berühren, können Sie als Antwortadresse einen Benutzer angeben, der im globalen Adressbuch gespeichert ist.
   - Wenn Sie die Taste [Aufruf nach Benutzernummer] berühren, können Sie eine E-Mail-Adresse anhand einer entsprechenden im Adressbuch gespeicherten Nummer abrufen.
   - Wenn Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Direkteingabe] berühren, können Sie eine E-Mail-Adresse direkt eingeben.
   - Wenn Sie das Kontrollkästchen [Antwortadresse hinzufügen zu CC] auf setzen, wird die Antwortadresse der Cc-Adresse hinzugefügt.
   Bei Verwendung der Benutzerauthentifizierung werden die Informationen des angemeldeten Benutzers verwendet. Daher kann die Antwortadresse nicht geändert werden.

8. #### Berühren Sie die Taste [Textkörper], um den Textkörper zu ändern.

9. #### Geben Sie den Textkörper ein

   Um einen voreingestellten und bereits im Einstellungsmodus gespeicherten Text auszuwählen, berühren Sie die Taste [Voreingestellte Meldung].
   Berühren Sie die Taste [Bearbeiten], um den Textkörper direkt einzugeben. Wenn die Bildschirmtastatur angezeigt wird, geben Sie den Textkörper direkt ein. Berühren Sie im Anschluss an die Eingabe des Textkörpers die Taste [OK].
   Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .

   - Ein voreingestellter Nachrichtentext kann registriert werden, indem Sie im „Einstellungsmodus“ [Einstellungen für Anwendung] → [Netzwerkscanner einstellen] → [Nachrichtentext einstellen] auswählen.
   - Sie können bis zu 1800 Zeichen eingeben. (Ein Zeilenumbruch wird als ein Zeichen gezählt.)
   - Berühren Sie die Taste [Bearbeiten], um den Textkörper zu ändern. Die Bildschirmtastatur wird mit dem eingegebenen Text geöffnet.

   ###### So löschen Sie den gesamten eingegebenen Text:

   Berühren Sie die Taste [Alle löschen]. Wenn Sie diese Taste berühren, wird der gesamte Textkörper der Meldung (nicht nur die ausgewählte Zeile) unverzüglich gelöscht.

Zurück nach oben