# HEFTFUNKTION

## Übersicht

Wenn ein Finisher installiert ist, wird das eingelegte Papier zusammengeheftet. (Heftfunktion)
Wenn ein Finisher installiert wurde, kann das Papier an zwei Stellen der Mittellinie geheftet und vor der Ausgabe gefaltet werden. (Sattelheftfunktion)

Heften | Sattelheftung
--- | ---

Sie können die Sattelheftfunktion für Papier im Format A4R bis A3W (8-1/2"x11"R bis 11"x17") verwenden.

- Die Sattelheftfunktion kann nicht gemeinsam mit anderen manuellen Fertigstellungsfunktionen verwendet werden.
- Wenn Sie bei aktivierter Heftfunktion nur ein Blatt Papier einlegen, wird die Heftfunktion vorübergehend deaktiviert und das Blatt wird nicht geheftet.

### Funktion Kopien/Seiten

Wenn mehrere Sätze gleichzeitig geheftet werden sollen, verwenden Sie Kopien/Seiten.
Legen Sie sortiertes Papier ein, und berühren Sie die Taste [Kopien/Seiten], um die Kopien- und Seitenanzahl pro Satz einzugeben.

Die Einstellungen für Kopien/Seiten gelten nicht für die Falt- und Lochfunktionen.

### Trimmer einstel.

Wenn ein Trimmingmodul installiert ist, können Sie überschüssige Papierränder für einen feineren Eindruck beschneiden.

## Bedienung

### Auswahl der Heftfunktion

Berühren Sie unter [Heften] die gewünschte Hefttaste.
Das Ausgabefach wird anhand der ausgewählten Hefttaste automatisch ausgewählt.

###### So brechen Sie die Heftfunktion ab:

Berühren Sie die ausgewählte Hefttaste erneut.

### Einstellen der Kopienanzahl (Seitenanzahl)

1. #### Berühren Sie die Taste [Kopien/Seiten]

2. #### Berühren Sie die Taste [Manuell]

3. #### Geben Sie die Kopienanzahl für die Ausgabe und die Seitenanzahl pro Satz fest

   Berühren Sie die Anzeigen für die Kopien- und Seitenanzahl pro Satz, und geben Sie die Werte mit den Zifferntasten ein. Berühren Sie andernfalls die Taste , um die Werte einzugeben.
   Berühren Sie nach der Einstellung das .
   Wenn Sie für die Kopien-/Seitenanzahl [Alle Seiten] auswählen, legen Sie für die Anzahl der zu druckenden Sätze „1“ fest.

   ###### Wenn Sie mehrere Kopien oder Seiten als die maximale zu heftende Anzahl festlegen, wird eine Meldung angezeigt und die Taste [Start] deaktiviert. Schlagen Sie unter „Technische Daten“ in der „Kurzanleitung“ nach und geben Sie die Anzahl der Kopien oder Seiten an, die geheftet werden können.

### Trimmereinstellung (bei Auswahl der Sattelheftung)

Zur Auswahl der Trimmereinstellung muss eine Trimmereinheit installiert sein.

1. #### Wenn die Sattelheftung ausgewählt wurde, berühren Sie die Taste [Trimmer einstel.]

2. #### Berühren Sie die Taste [EIN], und geben Sie den Trimmbetrag an

   Berühren Sie die numerische Wertanzeige für den Trimmbetrag, und geben Sie den zulässigen Bereich mit den Zifferntasten ein. Berühren Sie andernfalls die Taste , um die Werte einzugeben.
   Berühren Sie nach der Einstellung das .

   ###### So brechen Sie die Trimmereinstellung ab:

   Berühren Sie die Taste [AUS].

Zurück nach oben