# KOPIEREN EINER BROSCHÜRE (BUCHKOPIE)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion wird eine Kopie der beiden gegenüberliegenden Seiten eines geöffneten Buchs oder eines anderen gebundenen Dokuments angefertigt.
Die mithilfe dieser Funktion angefertigten Kopien können in der Mitte gefaltet werden, um eine Broschüre zu erstellen.
Mit dieser Funktion können Kopien in ansprechender Form als Heft oder Broschüre angeordnet werden.

#### Einlegen des Originals

- Vor dem Scannen des Originals muss Buchkopie angegeben werden.
- Auf jedes Blatt Papier werden vier Originalseiten kopiert. Leere Seiten werden automatisch am Ende hinzugefügt, wenn die Gesamtzahl der Originalseiten nicht ein Vielfaches von vier ist.
- Diese Funktion kann mit der Sattelheftung kombiniert werden, wenn ein Heft-Finisher installiert wurde.
- Bei Auswahl der Buchkopiefunktion wird automatisch der 2-seitige Kopiermodus ausgewählt.
  Wenn 2-seitiges Kopieren nicht ausgewählt werden kann, kann die Buchkopierfunktion nicht verwendet werden.

## Bedienung

1. #### Platzieren von Originalen auf dem Vorlagenglas

   - VORLAGENGLAS

2. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Buchkopie]

3. #### Wählen Sie eine Bindungsposition aus

   Wenn kein Deckblatt eingelegt wird, berühren Sie die Taste und anschließend die Taste [Zurück]. Wechseln Sie anschließend zu Schritt 5.

   ###### So brechen Sie die Einstellung für Buchkopien ab:

   Berühren Sie die Taste [AUS].

4. #### Wenn ein Deckblatt eingelegt wird, berühren Sie die Taste [Deckblatteinstellung] und anschließend die Taste [EIN]

   Um eine Kopie auf einem eingefügten Deckblatt zu erstellen, setzen Sie das Kontrollkästchen [Kopie auf Deckblatt erstellen (Duplex)] auf .
   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].

   ###### So ändern Sie das Einzugsfach für das Deckblatt:

   Berühren Sie die Taste [Papierfach], um das Fenster für die Fachauswahl anzuzeigen. Berühren Sie ein Papierfach. Weitere Informationen finden Sie unter EINRICHTEN DES PAPIERFACHS“ und „EINRICHTEN DES MANUELLEN EINZUGS“.
   - Wenn auf das Deckblatt kopiert werden soll, dürfen keine Etiketten, Transparentfolien und Registerseiten verwendet werden.
   - Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn die Deckblätter/Trennseiten-Funktion im „Einstellungsmodus“ deaktiviert ist.

5. #### Berühren Sie die Taste [Vorschau], um die erste Originalseite zu scannen

6. #### Legen Sie den nächsten Originalsatz ein, und berühren Sie die Taste [Zusätzlich scannen]

   Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle Originalseiten gescannt wurden.
   Scannen Sie die verbleibenden Originalseiten in folgender Reihenfolge:
   1. Die Innenseite des Deckblatts und die 1. Seite (gegenüberliegende Seiten)
   2. Die Innenseite der 2. und 3. Seite (gegenüberliegende Seiten)
   3. ....
   4. Die letzte Seite und die Innenseite des Rückdeckblatts (gegenüberliegende Seiten)
   Beim Scannen zusätzlicher Seiten können die Kopiereinstellungen nicht geändert werden.

7. #### Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster

   ###### So brechen Sie alle Einstellungen ab:

   Berühren Sie das Feld [CA].

8. #### Berühren Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN], um den Kopiervorgang zu starten

   ###### So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:

   Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.

Zurück nach oben