================================================================== 
 
 SHARP AR-M250/M310/5600 DRUCKERTREIBER-READMEDATEI 
 
================================================================== 

Vielen Dank, dass Sie sich für den digitalen 
Multifunktionsdrucker von Sharp entschieden haben. Lesen Sie 
bitte dieses Dokument vor dem Installieren des Druckertreibers 
sorgfältig durch, weil es wichtige Informationen enthält, die 
in der Online-Anleitung oder in der Online-Hilfe nicht vorhanden 
sind. 

================================================================== 
 
 Inhalt 
 
================================================================== 

- Betriebssysteme 
- Druckerkabel 
- Anmerkungen zum SHARP-Druckertreiber 

================================================================== 
 
 Betriebssysteme 
 
================================================================== 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Der Druckertreiber 
 
------------------------------------------------------------------ 

Der Druckertreiber für die Serie AR-M250/M310/5600 kann nur mit 
den folgenden Betriebssystemen verwendet werden : 

   Microsoft Windows 98 
   Microsoft Windows ME 
   Microsoft Windows 2000 Professional 
   Microsoft Windows XP Home Edition/Professional 

(Bei Windows NT 4.0 wird nur der Parallelport unterstützt.) 
   Microsoft Windows NT 4.0 Workstation (Service Pack 5 oder höher) 

Das Drucken im MS-DOS-Modus oder vom MS-DOS-Prompt oder von der 
Eingabeaufforderung wird nicht unterstützt. 

*Die mit Windows NT4.0 kompatible Software ist auf der 
 CD-Rom nicht enthalten. 
 Laden Sie die Software von der Sharp-Website herunter 
 und  installieren Sie sie auf Ihrem PC. 

----------------------------------------------------------------- 
 
                          Druckerkabel 
 
----------------------------------------------------------------- 

Ein Druckerkabel befindet sich nicht im Liferumfang dieses 
Druckers. Verwenden Sie ein USB-Kabel oder ein abgeschirmtes 
bidirektionales Parallelkabel (kompatibel mit IEEE 1284), das 
nicht länger als 3 m ist. 

================================================================== 
 
 Anmerkungen zum SHARP-Druckertreiber 
 
================================================================== 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Verwendung des Druckertreibers mit anderen Druckertreibern 
 
------------------------------------------------------------------ 

Sollte ein anderer Windows Printing System-Treiber bereits 
installiert sein, so kann es zu Funktionsstörungen mit dem Treiber 
für AR-M250/M310/5600 kommen. Um dies zu vermeiden, stellen 
sie den Port des vorher installierten Druckers vom Parallelport 
(üblicherweise "LPT1") auf Datei (üblicherweise "FILE:") um, 
bevor der Druckertreiber für AR-M250/M310/5600 installiert wird. 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Tipps 
 
------------------------------------------------------------------ 

- Wenn Sie Probleme beim Drucken von komplexen oder großformatigen 
  Dokumenten unter Windows 98/Me haben, versuchen Sie Folgendes: 
  (1) Öffnen Sie "SHARP AR-***" Eigenschaften. 
  (2) Wählen Sie die "Details"-Registerkarte. 
  (3) Klicken Sie auf die "Spool-Einstellungen..."-Schaltfläche. 
  (4) Stellen Sie "Raw" in der "Datanformat:"-Liste ein. 
  (5) Klicken Sie auf die "OK"-Schaltfläche. 
  (6) Klicken Sie auf die "OK"-Schaltfläche. 
      =>Änderung abgeschlossen. 

- Sie können das Gerät nach der Installation des MFP-Treibers an 
  einen anderen USB-Port anschließen und den MFP-Treiber für 
  diesen USB-Port unter Verwendung des erscheinenden "Plug and 
  Play"-Fensters installieren. Wählen Sie für das Drucken oder 
  Scannen den geeigneten Druckertreiber oder Scanner-Treiber für 
  den Port aus, der wie im Online-Handbuch beschrieben verwendet 
  wird. 

- Versuchen Sie immer die neuesten Versionen von 
  Softwareprogrammen zu verwenden, die mit den einzelnen 
  Betriebssystemen kompatibel sind. Ein mit einer alten 
  Softwareversion hergestelltes Dokument kann unter Umständen 
  beim Ausdrucken von einer neueren Softwareversion nicht richtig 
  gedruckt werden. Speichern Sie in diesem Fall das Dokument mit 
  der neuen Version und drucken Sie es erneut aus. 

- Wenn der Anschlussport von MFP geändert wird, wird das Symbol 
  "SHARP AR-*** (Kopie2) im Druckerordner erstellt. 
  Bitte benennen Sie den Drucker neu, um den Port zu identifizieren, 
  an den der Drucker angeschlossen ist, damit ein Drucken zum 
  falschen Port vermieden wird. 

- Es ist möglich, dass der Ausdruck von Zeichen oder 
  Linien (gelb, Hellblau usw.) in hellen Farben nicht sichtbar 
  ist. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor: 

 (A) Dokument mit Text und Linien, das mit einem CAD-Programm 
     hergestellt wurde: 
     Haken Sie vor dem Drucken auf der Registerkarte "Weitere 
     Optionen" das Kontrollkästchen "2 Abstufungen" ab. (In 
     diesem Fall werden Stellen, an denen sich Fotografien, 
     farbige Zeichen und Linien überlappen, in Schwarz 
     ausgedruckt.) 

 (B) Dokument mit Fotografien, farbigen Zeichen und Linien: 
     Vermindern Sie die Einstellung "Helligkeit" im Dialogfeld 
     "Bildeinstellung", das erscheint, die Schaltfläche 
     "Bildeinstellung" auf der Registerkarte "Weitere Optionen" 
     angeklickt wird. (Damit kann die Gesamthelligkeit des 
     Ausdrucks eingestellt werden. 

 (C) Andere Fälle: 
     Falls mit den obenstehenden Maßnahmen kein 
     zufriedenstellendes Resultat erzielt wird, müssen Sie für 
     die Zeichen und Linien eine dunklere Farbe wählen oder die 
     Strichstärke erhöhen. 

- In der Testseite , die ausgedruckt wird, wenn Sie in den 
  Druckertreibereigenschaften "Testseite drucken" wählen, 
  erscheint "Ja" bei "Farbdruck". Diese Einstellung ist nur für 
  die Verbesserung des Halbtonausdrucks gedacht. Der Drucker kann 
  nur Ausdrucke in Schwarzweiß anfertigen. 

- Wenn "N-fach drucken" auf "2-fach" oder "4-fach" eingestellt 
  ist oder bei Änderung der Einstellung "Druckqualität" kann sich 
  die Position der Zeilenumbrüche ändern. Stellen Sie in diesem 
  Fall die Zeichengröße und/oder die Seitenränder ein, und 
  verwenden Sie "Druckvorschau" oder "Seitenlayout", um 
  das Layout vor dem Ausdrucken zu überprüfen. 

- Dass die Seitenzahl in der Druckwarteschlange nicht 
  automatisch aktualisiert wird. Zum Aktualisieren der 
  angezeigten Seitenzahl können Sie die Taste F5 drücken. 

- Bei Verwendung der Funktion "An Seite anpassen" auf der 
  Registerkarte "Papier" wird die Vergrößerung oder Verkleinerung 
  anhand des "Papierformat" der Registerkarte "Papier" und nicht 
  nach dem im Programm eingestellten Papierformat berechnet. 
  Deshalb sollten Sie bei Verwendung dieser Funktion 
  kontrollieren, ob die Einstellung des "Papierformat" auf der 
  Registerkarte "Papier" dem im Programm eingestellten 
  Papierformat entspricht. 

- Die Position, die Größe und die Farbe des Wasserzeichens in 
  der Vorschau (auf der linken Seite der Registerkarte 
  "Wasserzeichen") der Druckeigenschaften kann vom tatsächlichen 
  Ausdruck verschieden sein. Verwenden Sie die Vorschau nur, um 
  einen allgemeinen Eindruck zu erhalten. 

- Falls auf der Registerkarte "Haupteinstellungen" "N-fach 
  drucken" gewählt wird und ein Wasserzeichen eingestellt ist, 
  erscheint ein Bild (das Papierbild in der oberen linken Ecke 
  der Registerkarten "Haupteinstellungen" "Papier" und "Weitere 
  Optionen"), um anzuzeigen, dass ein Wasserzeichen ausgedruckt 
  wird. Das Bild bedeutet nur, dass ein Wasserzeichen eingestellt 
  ist und ist nicht eine Anzeige für das Druckresultat. Ein 
  Wasserzeichen wird auf allen Seiten des Dokuments gedruckt. 
  Zum Beispiel beim Drucken eines mehrseitigen Dokuments mit der 
  Einstellung 2-fach drucken, werden 2 Wasserzeichen auf jedem 
  Papierblatt gedruckt. 

- Verwenden Sie für benutzerdefinierte Papierformate den  
  Einzelblatteinzug. 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Einschränkungen für gewissen Softwareprogramme 
 
------------------------------------------------------------------ 

- Beim Editieren mehrerer Dokumente in Microsoft Word 2000 oder höher, 
  können beim Ändern von Druckeinstellungen der 
  Druckeigenschaften eines Dokumentes auch die Druckeinstellungen 
  der anderen Dokumente betroffen werden. In diesem Fall müssen 
  Sie die Druckeinstellungen vor dem Ausdrucken der einzelnen 
  Dokumente zurückstellen. 

- Falls ein Dokument mit großer Schriftgröße von Microsoft Word und 
  anderen Programmen ausgedruckt wird, kann das Programm beendet 
  werden. In Microsoft Word lassen sich Schriftgrößen von mehr als 300 
  Punkten einstellen, verwenden Sie aber für den Ausdruck keine 
  Schriftgrößen von mehr als ungefähr 300 Punkten. Bei Verwendung 
  einer großen Schriftgröße wird empfohlen, das Dokument häufig zu 
  speichern. 

- Farbige Zeichen in einem Excel-Dokument können in Schwarz 
  ausgedruckt werden. Stellen Sie für einen Zeichenausdruck mit 
  Grauskala auf der Registerkarte "Weitere Optionen" der 
  Druckereigenschaften für "Druckqualität" "Foto" ein. 

- Das Schattieren und das Füllen wird unter Umständen nicht 
  ordnungsgemäß angezeigt, wenn von Excel aus gedruckt wird. 
  Wählen Sie in einem solchen Fall in der "Erweitert"-Registerkarte 
  der Druckereigenschaften die Option "Photo" unter "Druckqualität". 

- Es ist möglich, dass gewisse englische Schriftarten von WordPad 
  nicht richtig ausgedruckt werden können. Verwenden Sie in 
  diesem Fall ein anderes Textverarbeitungsprogramm (Microsoft Word 
  usw.). 

- Wenn für den Ausdruck von WordPad ein Druckbereich eingestellt 
  wird, der mit der zweiten Seite beginnt, können beim Drucken 
  Fehler auftreten. Stellen Sie in diesem Fall für den 
  Druckbereich "Alles" ein. 

- Bei Verwendung von Acrobat Reader 5.0 oder höher können 
  Dokumente im Querformat in entgegengesetzter Orientierung von 
  anderen Programmen ausgedruckt werden. In diesem Fall müssen 
  Sie vor dem Drucken im Kontrollkästchen "Automatisch rotieren 
  und Seiten zentrieren" im Druckdialogfeld den Haken entfernen. 

- Einige grafische Inhalte werden vom Internet Explorer unter 
  Umständen nicht ordnungsgemäß ausgedruckt. Wählen Sie in diesem 
  Fall in der "Erweitert"-Registerkarte der Treiber-Eigenschaften 
  unter "Druckqualität" die Option "Foto". 

- Grafiken eines Power Point-Dokuments werden unter Umständen in 
  Schwarz ausgedruckt; versuchen Sie die Durchführung des 
  folgenden Verfahrens: 
   (1) Wählen Sie in Power Point die Option "Drucken" im "Datei" 
       -Menü. 
   (2) Schalten Sie die Grauskala-Funktion in der Drucker 
       -Dialogbox aus. 
   (3) Klicken Sie auf die "OK"-Taste. 
       ===> Das Drucken beginnt. 

- Hell farbige Zeichen oder Linien (gelb, hellblau, hellgrau usw.) 
  erscheinen unter Umständen nicht, wenn der Ausdruck von Power 
  Point aus erfolgt. Wählen Sie in diesem Fall in der "Erweitert" 
  -Registerkarte der Druckereigenschaften die Option "Foto" unter 
  "Druckqualität". 

- Die obigen Einschränkungen waren zur Zeit der Vorbereitung dieses 
  Dokuments bekannt. 

--------------------------------------------------------------- 
 
SHARP übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der 
in diesem Dokument enthaltenen Angaben und für die 
Software (SHARP-Druckertreiber), die mit dem Dokument 
geliefert wird, für andere Zwecke als dem vorgesehenen 
Verwendungszweck. 
 
--------------------------------------------------------------- 

Microsoft, Windows und Windows NT sind eingetragene Warenzeichen 
von Microsoft Corporation in den USA und in anderen Ländern. 
"Windows" ist eine Abkürzung für "Microsoft Windows operating 
system". 

Alle anderen Firmenbezeichnungen und Produktbezeichnungen sind 
Warenzeichen, bzw. eingetragene Warenzeichen ihrer betreffenden 
Eigentümer. 

----------------------------------------------------------------- 
                    Copyright (C) 2007 SHARP Corporation 


