# GROSSRAUMSTAPLER

## Übersicht

In den Grossraumstapler kann eine große Anzahl Kopien ausgegeben werden. Maximal 250 Blatt Papier können in das obere Fach und maximal 5.000 Blatt können in das Staplerfach ausgegeben werden. Sie können bis zu zwei Grossraumstapler anschließen.

- Wenn das Papierformat B5, B5R, A5R oder 5-1/2" x 8-1/2" ist, können bis zu 2.500 Blatt ausgegeben werden.
- Laden Sie nicht Blätter mit unterschiedlichen Formaten in das Staplerfach.

### Funktionsbezeichnungen

Berühren Sie den Namen, um detaillierte Informationen anzuzeigen.

×
Oberes Fach
In dieses Fach können bis zu 250 Blätter ausgegeben werden.
×
Hefterfach
In dieses Fach können bis zu 5.000 Blätter ausgegeben werden. Die Blätter werden in den Papierwagen im Staplerfach ausgegeben. Der Papierwagen ist hilfreich, wenn Sie eine große Anzahl an Blättern tragen müssen.
×
Taste „Fach auf/ab“
Drücken Sie diese Taste, um ausgegebene Blätter aus dem Staplerfach zu entnehmen. Das Fach bewegt sich nach unten, sodass Sie den Papierwagen entnehmen können.
×
Fachanzeige oben/unten
Diese Anzeige blinkt, während sich das Fach nach oben oder unten bewegt und leuchtet, wenn das Fach vollständig abgesenkt ist. Diese Anzeige leuchtet auch, wenn in dem Stapler ein Papierstau auftritt.
×
Ausgabeanzeige
Diese Anzeige blinkt, während die Ausgabeblätter in das Staplerfach ausgegeben werden.
×
Fehleranzeige
Diese Anzeige leuchtet, wenn nur der Grossraumstapler aufgrund eines Fehlers nicht verwendet werden kann, und blinkt, wenn das gesamte System nicht verwendet werden kann.

###### Einstellen zusätzlicher Papierausgaben in das Staplerfach

Im Einstellungsmodus können Sie festlegen, ob zusätzlich Blätter für neue Druckaufträge ausgegeben werden sollen, wenn das Staplerfach des Großraumstaplers bereits Ausgabeblätter enthält.
Um die zusätzliche Papierausgabe in das Staplerfach einzustellen, öffnen Sie „Einstellungsmodus (Administrator)“ und wählen Sie [Systemeinstellungen] → [Gerätesteuerung] → [Staplereinst.] → [Zusätzliche Staplereinstellung].

###### Einstellung des automatischen Staplerfachwechsels

Wenn zwei Großraumstapler angeschlossen sind, können Sie im Einstellungsmodus festlegen, ob für die weitere Papierausgabe in den anderen Großraumstapler gewechselt werden soll, wenn der aktuell verwendete voll ist.
Um den automatischen Staplerfachwechsel einzustellen, öffnen Sie „Einstellungsmodus (Administrator)“ und wählen Sie [Systemeinstellungen] → [Gerätesteuerung] → [Staplereinst.] → [Einstellung automatischer Wechsel].

### Entfernen von Ausgabeblättern aus dem Staplerfach

1. #### Drücken Sie die Taste zum Absenken des Faches

   Die Anzeige „Fach auf/ab“ blinkt. Wenn das Fach vollständig abgesenkt ist, leuchtet die Anzeige „Fach auf/ab“.

   Während der Ausgabe des Papiers in das Staplerfach bewegt sich das Fach nicht nach oben oder unten, auch wenn Sie die Taste drücken.

2. #### Öffnen Sie die Tür des Staplerfachs und ziehen Sie den Papierwagen heraus

   Wenn Sie eine große Anzahl an Ausgabeblättern tragen müssen, installieren Sie den Papierhalter des Papierwagens, damit die Blätter unterwegs nicht herunterfallen.

3. #### Entfernen Sie den Papierhalter des Papierwagens

4. #### Installieren Sie den Papierhalter des Papierwagens an dem Papierwagen

5. #### Wenn Sie die Blätter transportiert haben, stellen Sie den Papierwagen wieder in das Staplerfach.

   Es kann kein Papier in das Staplerfach ausgegeben werden, wenn sich der Papierwagen nicht an der entsprechenden Stelle im Staplerfach befindet.

Zurück nach oben