# FERNBEDIENUNG ÜBER DEN COMPUTER

## Übersicht

Sie können das Gerät über Ihren Computer fernbedienen (Fernbedienung).
Sie können das Bedienfeld des Geräts auf dem Bildschirm Ihres Computers anzeigen, um das Gerät zu bedienen.
Die Fernbedienungsfunktion kann immer nur auf einem Computer verwendet werden.

### Vorbereitung

Bereiten Sie den Fernbetrieb des Geräts zunächst wie im Folgenden beschrieben vor.

- Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Betriebseinstellungen] → [Einstellung Fernbedienung] → [Software-Fernbedienung] und anschließend für [Betriebsberechtigung] [Zulässig] aus.
- Verbinden Sie das Gerät mit dem Netzwerk.
- Installieren Sie auf Ihrem Computer eine VNC-Anwendungssoftware (empfohlene VNC-Software: RealVNC).

## Bedienung

1. #### Starten Sie den VNC-Viewer

2. #### Geben Sie die IP-Adresse des Geräts in das Eingabefeld „Server“ ein

   Prüfen Sie mit dem Geräteadministrator die IP-Adresse.

3. #### Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

4. #### Befolgen Sie die am Bedienfeld des Geräts angezeigten Anweisungen, um die Verbindung zu autorisieren

   Wenn das Gerät mit der VNC-Software verbunden ist, wird oben auf dem Sensorbildschirm des Geräts angezeigt.
   Wenn Sie die Verbindung trennen möchten, beenden Sie die VPN-Software, oder berühren Sie .
   Bedienen Sie das Bedienfeld auf dieselbe Art, wie Sie es auch am Gerät bedienen würden. Sie können jedoch nicht nacheinander Werte eingeben, indem Sie fortlaufend auf die Taste klicken.

   ###### So richten Sie die Betriebsberechtigung für die Fernbedienungsfunktion ein:

   Wählen Sie unter „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Betriebseinstellungen] → [Einstellung Fernbedienung] aus.

Zurück nach oben