# SCANBEREICH

Verwenden Sie für die Reinigung dieses Teils den Glasreiniger, der im automatischen Originaleinzug aufbewahrt wird. Setzen Sie den Glasreiniger nach der Verwendung wieder ein.

## Bedienung

1. #### Öffnen Sie den automatischen Originaleinzug, und nehmen Sie den Glasreiniger heraus.

2. #### Reinigen Sie die Dokumentscanbereiche des Vorlagenglases und den automatischen Originaleinzug mit dem Glasreiniger

   Ein Scanbereich befindet sich auf dem Vorlagenglas und der andere im automatischen Originaleinzug.

3. #### Öffnen Sie die Abdeckung des Scanbereichs am automatischen Originaleinzug

   Drücken Sie auf den Schalter, um die Verriegelung zu lösen.

4. #### Reinigen Sie den Scanbereich im automatischen Originaleinzug

5. #### Schließen Sie die Abdeckung

6. #### Setzen Sie den Glasreiniger wieder ein

Zurück nach oben