# EINSTELLUNGEN EIN/AUS

Die folgenden Einstellungen aktivieren bzw. deaktivieren bestimmte Funktionen.

### Drucker Parameter

###### Drucken leerer Seiten unterbinden

Deaktiviert das Drucken einer leeren Seite.

### Benutzerkontrolle

###### Druck durch unzulässigen Benutzer verhindern

Das Drucken durch Benutzer, die nicht im Gerät gespeichert sind, wie z. B. das Drucken ohne Eingabe einer gültigen Benutzerinformation im Druckertreiber oder das Drucken einer Datei auf einem FTP-Server aus dem „Einstellungsmodus (Webversion)“ heraus, kann verhindert werden.

### Betriebs-Einstellungen

###### Autolösch-Timer aus

Deaktiviert den automatischen Löschmodus.

###### Vorgangsprioritäts-Betrieb deaktivieren

Deaktiviert das Erhöhen der Priorität für Druck- und Sendeaufträge im Auftragsstatusfenster.

###### Bypassdruck ausschalten

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren des Bypassdruckens (Drucken anderer Aufträge vor einem gestoppten Auftrag*, weil das für den Auftrag erforderliche Papier in keinem der Fächer vorhanden ist).
* Diese Option wird ignoriert, wenn das Papier während des Auftrags ausgeht.

###### Autom. Tastenwiederholung deaktivieren

Deaktiviert die automatische Tastenwiederholfunktion.

###### Deaktivierung der Uhreinstellung

Verhindert, dass Datum und Uhrzeit geändert werden können.

###### Deaktivieren des Modus Deckblätter/Trennblätter

Deaktiviert die Funktion für Deckblätter/Trennblätter.

###### Deaktivieren der manuellen Fertigstellung

Deaktiviert Manuelle Fertigstellung

### Geräte-Steuerung

###### Deaktivierung Originaleinzug

Verwenden Sie diese Einstellung, um die Verwendung des automatischen Originaleinzugs zu unterbinden. Zum Beispiel bei einer Störung des Einzugs. (Wenn diese Einstellung aktiviert ist, kann weiter über das Vorlagenglas gescannt werden.)

###### Deaktivierung Duplex

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren des zweiseitigen Druckens. Zum Beispiel bei einer Störung des Duplexmoduls.

###### Deaktivieren des Großraummagazins

Diese Einstellung soll die Verwendung des Großraummagazins verhindern, z. B. bei einer Fehlfunktion.

###### Facheinstellung aus

Deaktiviert die Papierfacheinstellungen.

###### Bypass aus

Mit dieser Einstellung wird die Verwendung des manuellen Einzugs untersagt.

###### Deaktivierung der Zuschießeinheit

Mit dieser Einstellung wird die Verwendung der Zuschießeinheit untersagt.

###### Offset ausschalten

Deaktiviert einen Abstand

###### Deaktivierung Hefter

Diese Einstellung soll die Verwendung des Hefters verhindern, z. B. bei einer Fehlfunktion des Hefter des Finishers oder Heft-Finishers.

###### Deaktivieren des Lochers

Diese Einstellung soll die Verwendung von Lochungen verhindern, z. B. bei einer Fehlfunktion der Lochungseinheit von Finisher oder Heft-Finisher.

###### Deaktivieren der Falteinheit

Mit dieser Einstellung wird die Verwendung der Falteinheit untersagt.

###### Trimming-Modul wird deaktiviert

Mit dieser Einstellung wird die Verwendung des Trimmingmoduls untersagt.

###### Deaktivieren von Hefter 1

Diese Einstellung wird verwendet, um das Hefterfach des primären Hochleistungshefters zu deaktivieren.

###### Deaktivieren von Hefter 2

Diese Einstellung wird verwendet, um das Hefterfach des sekundären Hochleistungshefters zu deaktivieren.

###### Deaktivieren des Hauptgerätemodus

Mit dieser Einstellung werden Tandemübertragungen untersagt.
(Normalerweise ist diese Einstellung nicht erforderlich.)

###### Client-Gerätemodus wird deaktiviert

Mit dieser Einstellung wird der Tandemempfang untersagt.
(Normalerweise ist diese Einstellung nicht erforderlich.)

### Kopiereinstellungen

###### Registrierung des Programms deaktivieren

Deaktiviert die Programmregistrierung.

###### Manuelles Eingabefach bei Duplex-Kopie deakt.

Deaktiviert die Verwendung des manuellen Einzugs beim 2-seitigen Kopieren.
Der manuelle Einzug wird häufig zum Einziehen von Etikettenpapier, Transparentfolie und anderen speziellen Medien verwendet, die nicht zweiseitig kopiert werden können.
Falls ein Blatt dieser speziellen Medien in die Wendeeinheit gelangt, kann dies in einem Papierstau oder der Beschädigung der Einheit resultieren.
Bei der häufigen Verwendung von speziellen Medien, die nicht zweiseitig kopiert werden dürfen, empfiehlt es sich, diese Einstellung zu aktivieren.

###### Deaktivierung automat. Papierauswahl

Deaktiviert die automatische Papierwahlfunktion.
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, erfolgt keine automatische Auswahl von Papier im Format des auf das Vorlagenglas oder in den automatischen Originaleinzug gelegten Originals.

###### Registrierung des benutzerspezifischen Bildes deaktivieren

Deaktiviert die Registrierung von benutzerdefinierten Bildern.

###### Senden beim Kopieren deaktivieren

Deaktiviert die Funktion Bild senden beim Kopieren.

### Druckereinstellungen

###### Kein Drucken der Meldungsseite

Deaktiviert das Drucken einer Meldungsseite.

###### Kein Drucken der Testseite

Deaktiviert das Drucken der Testseite.
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, kann „Druckertestseite“ im „Einstellungsmodus“ nicht zum Drucken von Testseiten verwendet werden.

###### Manuellen Einzug von der automatischen Papierwahl ausschließen

Wenn die Papiersortenauswahl auf [Auto] eingestellt ist, kann der manuelle Einzug aus den wählbaren Fächern ausgeschlossen werden.
Die Verwendung dieser Einstellung wird empfohlen, wenn in den manuellen Einzug häufig Spezialpapier geladen wird.

###### Deaktivieren Direktdruck USB-Speicher

Deaktiviert die Funktion zum direkten Drucken einer Datei auf einem USB-Speichergerät.

###### Deaktivieren Direktdruck Netzwerkordner

Deaktiviert das direkte Drucken aus einem Netzwerkordner.

###### Senden beim Drucken deaktivieren

Deaktiviert die Funktion Bild senden beim Drucken.

### Bildsende-Einstellungen

###### Umschaltung der Anzeigereihenf. absch.

Deaktiviert eine Änderung der Anzeigereihenfolge (nach Suchnummer, aufsteigen, absteigend) im Adressbuch und anderswo.
Bei dieser Einstellung wird die Anzeige selbst dann nicht sortiert, wenn Sie das Register auf dem Adressbuchbildschirm berühren.
Die Anzeigereihenfolge bleibt unverändert so beibehalten, wie sie bei Aktivierung dieser Einstellung war.

###### Scanfunktion ausschalten

Wenn das Kontrollkästchen [PC-Scan] auf gesetzt wurde, wird die PC-Scanfunktion deaktiviert.

###### Registrierungsziel vom Bedienfeld aus deaktivieren

Deaktiviert die Adresssteuerung über das Gerät.
Konfigurieren Sie die Einstellung für jede der folgenden Optionen:

- Gruppe (Direkteingabe)
- Gruppe (Adressbuch)
- Kontakte

###### Registrierungsziel auf der Website deaktivieren

Deaktiviert das Speichern von Zielen im „Einstellungsmodus (Webversion)“.
Konfigurieren Sie die Einstellung für jede der folgenden Optionen:

- Gruppe (Direkteingabe)
- Gruppe (Adressbuch)
- Kontakte

###### Registrierung aller Programmelemente deaktivieren

Deaktiviert die Verwendung des Adressbuchs für alle Programme.

###### Zielregistrierung mit Globaler Adressensuche deaktivieren

Hierbei wird die Adresssteuerung der globalen Adresssuche deaktiviert.
Konfigurieren Sie die Einstellung für jede der folgenden Optionen:

- E-Mail

###### Schalten Sie die Registrierung mit dem Network Scanner Tool aus.

Deaktiviert die Adresssteuerung über das Network Scanner Tool.

###### Weiterleitung über Netzwerk deaktivieren

Dies verhindert das Eingangs-Routing.

### Einstellungen zur Deaktivierung der Übertragung

Diese Einstellungen dienen zum Deaktivieren der folgenden Übertragungsvorgänge.

###### Auswahl aus Adressbuch deaktivieren

Damit wird die Auswahl an Zielen aus dem Adressbuch deaktiviert.
Konfigurieren Sie die Einstellung für jede der folgenden Optionen:

- E-Mail
- FTP
- Netzwerkordner

###### Direkteingabe aus

Deaktiviert die Direkteingabe von Zieladressen und anderen.
Konfigurieren Sie die Einstellung für jede der folgenden Optionen:

- E-Mail
- Netzwerkordner

### Dok.-Ablage-Einstellung

###### Text-/Stempeldruck bei erneutem Drucken deaktivieren

Beim Aufrufen und Drucken gespeicherter Dateien sind die Druckfunktionen deaktiviert.
Diese Funktion verhindert unter anderem Inkonsistenzen bezüglich des Datums zwischen den Originaldaten und den Ausgabedaten.

###### Einstellungen Stapeldruck

Mit dieser Einstellung wird beim Stapeldrucken von Dateien die Auswahl der Tasten [Alle Benutzer] und [Unbek. Benutzer] im Benutzerauswahlfenster verhindert.
Die Einstellungen Ein/Aus regeln dieselben Parameter wie die Ein-/Aus-Einstellungen in anderen Bereichen. Die Einstellungen stehen in wechselseitigem Bezug zueinander (das Ändern einer Einstellung ändert die andere).

###### Speichern auf externem Speichergerät deaktivieren

Speichern auf externem Speichergerät ist deaktiviert.

### Sicherheitseinstellungen

Diese Einstellung dient zum Einstellen der Funktionen für gesteigerte Sicherheit.

###### Einstellung Druck des verborgenen Musters

Deaktiviert die Direkteingabe von Hintergrundmustern und anderen.
Zurück nach oben