# FACH 1/2

## Übersicht

In Fach 1 können bis zu 1.200 Blätter im Format A4 (8-1/2" × 11") eingelegt werden.
In Fach 2 können bis zu 800 Blätter im Format A4 (8-1/2" × 11") eingelegt werden.
Wenn die eingelegte Papierart oder das Format von dem zuvor eingelegten Papier abweicht, prüfen Sie die „Systemeinstellungen“. Falsche Einstellungen können Druckfehler, Ausdrucke auf dem falschen Format oder der falschen Art sowie Papierstaus zur Folge haben.

###### So prüfen Sie Papierformat und -art:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Papierfacheinstellungen] aus.
Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Kassette und drücken Sie die Kassette nicht nach unten.

## Bedienung

### Einlegen von Papier

1. #### Ziehen Sie das Papierfach heraus.

   Ziehen Sie das Fach vorsichtig bis zum Anschlag heraus.
   Halten Sie den Griff, bis die Verriegelung gelöst ist.

2. #### Heben Sie die Einzugsrolle an, und legen Sie Papier in das Fach ein

   Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach unten ein. Der Stapel darf nicht höher als die Anzeigelinie sein (bis zu 1.200 Blätter in Fach 1 oder bis zu 800 Blätter in Fach 2).
   Fächern Sie das Papier gut auf, bevor Sie es einlegen. Wenn das Papier nicht gefächert wird, können mehrere Blätter gleichzeitig eingezogen werden und somit einen Papierstau verursachen.

3. #### Lassen Sie die Einzugsrolle wieder ab, und schieben Sie das Papierfach vorsichtig in das Gerät

   Schieben Sie das Fach ganz in das Gerät zurück.

### Änderung des Papierformats

1. #### Entfernen Sie die Führung für das Papierformat

   Drücken Sie den Boden des Fachs ganz nach unten, halten Sie den Haken an der Unterseite der Papierformatführung nach unten und ziehen Sie die Papierformatführung leicht nach oben.

   Heben Sie die Papierführung an, bevor Sie das Papierformat für Fach 2 ändern.

2. #### Bringen Sie die Papierformatführung und das für das zu verwendende Papierformat geeignete transparente Blatt an

   ###### (1) Richten Sie die Unterseite der Papierformatführung mit dem entsprechenden Schlitz an der Unterseite des Faches aus.

   Richten Sie die Papierformatführung mit dem Schlitz für das zu verwendende Papierformat aus (angezeigt durch die Papierformatmarkierung).

   ###### (2) Richten Sie die Löcher an der Oberseite der Papierformatführung mit den Vorsprüngen zur Sicherung der Papierformatführung aus.

   Richten Sie die Papierformatführung mit den Löchern für das zu verwendende Papierformat aus (angezeigt durch die Papierformatmarkierung).

   ###### (3) Drücken Sie die Papierführung hinein, bis sie einrastet.

   Drücken Sie die Papierformatführung hinein, bis der Haken an der Unterseite einrastet. (Sie hören ein Klicken, wenn der Haken einrastet.) Bewegen Sie die Papierformatführung leicht, um zu prüfen, dass sie richtig eingerastet ist.

   - Bringen Sie beim Anbringen der Papierformatführung das transparente Blatt mit korrekter Ausrichtung wie dargestellt in direkten Kontakt mit dem Boden des Faches.
   - Der Schlitz oder das Loch mit der Markierung „LT“ ist für das Format 8-1/2" x 11" vorgesehen.
   Stellen Sie beim Anbringen der Papierformatführung sicher, dass die Ober- und Unterseite der Führung mit demselben Papierformat ausgerichtet sind. Wenn die Ober- und Unterseite der Papierformatführung nicht auf dasselbe Papierformat ausgerichtet sind, kann dies zu schrägem Papiereinzug oder Papierstaus führen.

3. #### Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um die große Papierführung an die zu verwendende Papiergröße anzupassen.

   Stellen Sie sicher, dass Sie die große Papierführung auf dasselbe Papierformat wie die kleine Papierführung einstellen.
   Achten Sie beim Ausbauen und Anbringen der Papierformatführung darauf, nicht an die Vorderabdeckung des Geräts zu stoßen.

   Die Anpassung von nur einer Papierführung kann zu schrägem Papiereinzug oder Papierstaus führen.

4. #### Legen Sie die Papiergröße und Papierart fest.

   Legen Sie die Papiergröße und Papierart fest, indem Sie unter [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Papierfach] auswählen
   . Wenn die Papiergrößeneinstellung nicht richtig konfiguriert ist, funktioniert die automatische Papierauswahl nicht ordnungsgemäß, und es wird möglicherweise mit der falschen Papiergröße oder Papierart gedruckt, oder es treten Papierstaus auf.

Zurück nach oben