# DRUCKEN VON DATUMSANGABEN, SEITENZAHLEN UND WASSERZEICHEN(STEMPEL)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion werden auf den Kopien Informationen wie z. B. das Datum oder ein Stempel gedruckt, die auf dem Original nicht vorhanden sind. Sie können die folgenden fünf Typen von Informationen drucken: „Datum“, „Seiten“, „Stempel“, „Text“ und „Wasserzeichen“.

Als Stempel oder Wasserzeichen kann Text gedruckt werden (z. B. „VERTRAULICH“ oder „DRINGEND“). Als Text können voreingestellte Texte oder beliebige Zeichen gedruckt werden.

- Überschneidet sich der ausgewählte Stempeltext in einer Position mit dem Stempeltext einer anderen Position, gilt folgende Priorität: Wasserzeichen, rechts, links und Mitte. Text, der durch Überschneidung nicht sichtbar ist, wird nicht gedruckt.
- Der Text wird unabhängig vom Zoomfaktor oder der Papierformateinstellung in der vordefinierten Schriftgröße gedruckt.
- Der Text wird unabhängig von der Belichtungseinstellung in der vordefinierten Belichtung gedruckt.
- Abhängig vom Papierformat werden einige Druckinhalte möglicherweise abgeschnitten oder etwas aus der ursprünglichen Position verschoben.

###### Wenn [Stempel] mit anderen Funktionen kombiniert wird:

Name der kombinierten Funktion | Kopierergebnisse (Stempel)
--- | ---
Rand verschieben | Der Randbereich wird vor dem Drucken verschoben.
Registerkopie, Zentrieren | Die Stempelelemente werden in der im Stempelmenü festgelegten Position gedruckt.
Doppelseiten-Kopie, Kartenbeilage | Die Stempelelemente werden für jedes Kopienblatt gedruckt.
2-auf | Die Stempelelemente werden für jede Originalseite gedruckt.
Broschürenkopie, Buchkopie | Die Stempelelemente werden beim Heften für jede Seite gedruckt.
Deckblatteinfügemodus | Die Stempelelemente werden anhand der Stempeleinstellungen gedruckt.

## Bedienung

1. #### Legen Sie das Original ein, und berühren Sie die Taste [Vorschau].

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

2. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Stempel]

3. #### Berühren Sie die zu druckende Registerkarte, und anschließend die Taste [Format].

   Das Format der Registerkarte [Text] kann mithilfe des voreingestellten Texts oder über die Softtastatur eingegeben werden.
   Informationen zur Eingabe von Zeichen mit der Bildschirmtastatur oder zum Einfügen voreingestellten Texts finden Sie unter „Drucken direkt eingegebenen Texts“ oder „Auswahl eines Druckformats aus voreingestelltem Text“.

   Wenn Sie die Registerkarte berühren, wird das Anzeigeregister umgeschaltet.

4. #### Berühren Sie eine Taste der gewünschten Druckposition

   Berühren Sie eine Taste zwischen [1] und [6].
   - Wenn Sie die Taste [Detail] berühren, können Sie die Einstellungen für die einzelnen Registerkarten konfigurieren, z. B. die Druckseite und die Originalausrichtung.
   - Mit der Taste [Layout] können Sie die Druckposition oder die ausführlichen Einstellungen anzeigen.

   ###### So brechen Sie die Stempeleinstellungen ab:

   Berühren Sie die Taste [Alle abbrechen].

5. #### Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster

   ###### So brechen Sie alle Einstellungen ab:

   Berühren Sie das Feld [CA].

6. #### Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.

   ###### So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:

   Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.

### Drucken direkt eingegebenen Texts

Berühren Sie auf der Registerkarte [Text] die Taste [Direkteingabe], um die Softtastatur anzuzeigen.
Geben Sie mit der Softtastatur beliebige Zeichen ein.

### Auswahl eines Druckformats aus voreingestelltem Text

Wenn Sie die Taste [Voreinst.Ausw.] berühren, können Sie unter den registrierten Formaten das zum Drucken erforderliche auswählen.
Mit der Taste [Speichern/Löschen] können Sie voreingestellten Text bearbeiten, löschen oder speichern. Verwenden Sie die Softtastatur, um voreingestellten Text zu bearbeiten oder zu speichern.

Zurück nach oben