# EINZUGSROLLE DES MANUELLEN EINZUGS

Wenn im manuellen Einzug häufig Papierstaus auftreten, reinigen Sie die Einzugsrolle des manuellen Einzugs. Wischen Sie die Oberfläche der Einzugsrolle mit einem sauberen, weichen Tuch ab, das mit Wasser oder einer neutralen Reinigungsflüssigkeit befeuchtet wurde.

## Bedienung

### Manueller Einzug (am Gerät)

1. #### Entnehmen Sie das Papier

2. #### Entfernen Sie die Wartungsabdeckung

3. #### Reinigen Sie die Einzugsrolle des manuellen Einzugs

   Bringen Sie nach dem Reinigen die Wartungsabdeckung wieder an.

4. #### Legen Sie das Papier ein

### Manueller Einzug (Großraummagazine)

1. #### Drücken Sie die Bedientaste, und entnehmen Sie das Papier

   Der Papiertisch bewegt sich nach unten. Die Bedientaste blinkt, während sich der Papiertisch nach unten bewegt. Die Taste leuchtet, wenn der Papiertisch in der unteren Position angelangt ist. Entnehmen Sie das Papier nicht, bevor die Taste aufgehört hat, zu blinken.

2. #### Entfernen Sie die Wartungsabdeckung

3. #### Reinigen Sie die Einzugsrolle des manuellen Einzugs

   Bringen Sie nach dem Reinigen die Wartungsabdeckung wieder an.

4. #### Legen Sie das Papier ein, und drücken Sie die Bedientaste

   Der Papiertisch bewegt sich nach oben, wenn die Bedientaste gedrückt wird.

Zurück nach oben