# VORLAGENGLAS

## Übersicht

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie das Original auf das Vorlagenglas legen.

- Schließen Sie langsam den automatischen Originaleinzug. Durch schnelles Schließen kann der automatische Originaleinzug beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger beim Schließen des automatischen Originaleinzugs nicht eingeklemmt werden.

### Maximal zulässiges Originalformat

Standardformate |
297 mm (waagerecht) × 420 mm (senkrecht) 11" (waagerecht) × 17" (senkrecht)
Sonderformat |
297 mm (waagerecht) × 432 mm (senkrecht) 11-5/8" (waagerecht) × 17" (senkrecht)

Wenn es sich beim Original um ein Nicht-Standardformat handelt, finden Sie nachfolgend Erläuterungen für den verwendeten Modus.

- Kopie: "DIREKTEINGABE DES BENUTZERDEFINIERTEN FORMATS"
- DOKUMENT SENDEN: "FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS MITHILFE NUMERISCHER WERTE"

## Bedienung

1. #### Öffnen Sie den automatischen Originaleinzug

2. #### Legen Sie das Original ein

   Legen Sie das Original mit der zu scannenden Seite nach unten ein.
   Richten Sie das Original mit der oberen linken Ecke an der hinteren linken Ecke (an der Spitze der Markierung ) des Vorlagenglases aus.

   Wenn ein Original auf das Vorlagenglas gelegt wird, das keinem Standardformat entspricht, können Sie zur besseren Erkennung des Formats ein weißes Blatt Papier im Format A4 (8-1/2" × 11"), B5 (5-1/2" × 8-1/2") oder einem anderen Standardpapierformat auf das Original legen.

3. #### Schließen Sie den automatischen Originaleinzug

   Wenn Sie den automatischen Originaleinzug beim Kopieren nicht schließen, werden die außerhalb des Originals liegenden Bereiche in Schwarz kopiert, wodurch der Tonerverbrauch unnötig steigt.

Zurück nach oben