# PRÜFEN, BEARBEITEN UND LÖSCHEN DES SEITENLAYOUTS VON DECKBLÄTTERN UND EINZUGSBÖGEN (SEITENANSICHT)

## Übersicht

Sie können das Layout registrierter Deckblätter und Einzugsbögen prüfen. Diese können gegebenenfalls bearbeitet oder gelöscht werden.
Die Bearbeitungsinhalte für registrierte Deckblätter und Einzugsbögen unterscheiden sich wie im Folgenden dargestellt.

- Für das Deckblatt können Einstellungen wie z. B. die Papierart, Kopieren/Nicht kopieren, 1-seitig und 2-seitig geändert werden.
- Bei Einzugsbögen kann lediglich die Seitenzahl geändert werden, an der ein Einzugsbogen eingefügt werden soll.

## Bedienung

Legen Sie zunächst die Einstellungen für das Deckblatt, das Rückdeckblatt oder den Einzugsbogen fest, und führen Sie anschließend die folgenden Schritte durch.

- EINFÜGEN VON DECK- UND TRENNBLÄTTERN IN KOPIEN
- EINFÜGEN VON EINZUGSBÖGEN IN KOPIEN

1. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Deckblätter/Trennblätter]

2. #### Berühren Sie die Taste [Seitenansicht]

   Wenn die Einstellungen für das Deckblatt oder den Einzugsbogen nicht konfiguriert wurden, wird die Taste [Seitenansicht] angezeigt.

3. #### Prüfen Sie das Seitenlayout

   Um den Auftrag nach dem Ändern der Seitenansicht zu beenden, berühren Sie .
   Berühren Sie die entsprechenden Tasten, um zu bearbeiten oder zu löschen. Wenn eine Meldung angezeigt wird, berühren Sie die Taste [Löschen] oder [Ändern].

Zurück nach oben