# TONERPATRONE

## Übersicht

In der Regel sollte die Tonerkartusche ausgetauscht werden, wenn die Meldung „Tonerkartusche wechseln.“ angezeigt wird.
Halten Sie stets einen Satz Ersatztonerkartuschen bereit, so dass Sie immer sofort die Kartusche austauschen können, wenn der Toner ausgeht.
Leere Tonerkartuschen können ohne Unterbrechung eines Kopier-/Druckauftrags ausgetauscht werden.

### Austauschmeldung

Wenn Sie mit dem Druck fortfahren, erscheint folgende Meldung.
Wenn diese Meldung angezeigt wird, halten Sie eine Tonerkartusche als Ersatz bereit und tauschen Sie sie aus. In diesem Zustand kann der Druckvorgang fortgesetzt werden.

Wenn Sie das Gerät weiterhin verwenden, ohne die Patrone auszutauschen, wird der Druckvorgang gestoppt und die folgende Meldung angezeigt. In diesem Gerätestatus kann erst dann wieder gedruckt werden, nachdem die Tonerpatrone ausgewechselt wurde.

- Je nach Nutzungsbedingungen werden die Farben aufgehellt oder das Bild wird unscharf.
- Bewahren Sie die verbrauchten Tonerpatronen in einer Plastiktüte auf (werfen Sie sie nicht weg). Ihr Kundendiensttechniker wird die verbrauchten Tonerpatronen mitnehmen.
- Wenn die Startseite oder das Fenster des ursprünglichen Kopiermodus angezeigt wird, halten Sie die Taste [Startseite] gedrückt, um die ungefähre Restmenge an Toner (in %) anzuzeigen.
- Wenn der Toner ausgeht, während die Startseite angezeigt wird, erscheint oben rechts im Bildschirm die Meldung [Toner leer].

- Berühren Sie nicht das Einfüllloch für den Toner.

- Schütteln oder schwenken Sie die Tonerpatrone nicht.

- Werfen Sie keine Tonerpatronen ins Feuer. Andernfalls kann es zu Verbrennungen durch herumfliegenden Toner kommen.
- Bewahren Sie die Tonerpatronen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn eine Tonerpatrone über einen langen Zeitraum gelagert wird, kann der Toner hart und unbrauchbar werden. Lagern Sie Tonerpatronen stets seitlich.

- Die Verwendung einer nicht von SHARP empfohlenen Tonerpatrone kann dazu führen, dass das Gerät nicht die volle Qualität und Leistung erreicht. Zudem kann das Gerät beschädigt werden. Stellen Sie sicher, dass eine von SHARP empfohlene Tonerpatrone verwendet wird.

## Bedienung

1. #### Ziehen Sie das Tonerfach heraus

   Ziehen Sie das Tonerfach langsam bis zum Anschlag heraus.

   Stellen Sie sicher, dass die Tastatur in dem Bedienfeld aufbewahrt wird, falls sie aus dem Bedienfeld herausgezogen wurde. Wenn die Tastatur herausgezogen wird, kann das Tonerfach mit der Tastatur in Kontakt kommen und Schäden verursachen.

2. #### Entfernen Sie die Tonerpatrone

   Ziehen Sie die Tonerpatrone langsam gerade nach oben und heraus.
   Wenn Sie die Patrone ruckartig herausziehen, kann Toner austreten.

3. #### Setzen Sie die neue Tonerpatrone gerade nach unten ein

   Die Enden der Patrone müssen korrekt ausgerichtet sein, ansonsten kann die Patrone nicht eingesetzt werden.

4. #### Schließen Sie das Tonerfach

   Nach dem Austauschen der Tonerpatrone findet die Tonerfüllung automatisch statt.
   Öffnen Sie nicht das Tonerfach, wenn die Meldung mit der Aufforderung zum Austauschen des Toners nicht erscheint.

Zurück nach oben