# EINSTELLUNGEN DER EXTERNEN ANWENDUNGSPROGRAMME

## Einstellungen der Standard- Programme

Die Standard-Applikations-Einstellungen können ergänzt und gesteuert werden.

### Hinzufügen oder Bearbeiten von Standardanwendungen

Wenn Sie die Taste [Hinzufügen] berühren, wird das Registrierungsfenster für Standardanwendungen angezeigt. Es können bis zu 16 Netzwerkordner registriert werden.
Wenn Sie den Namen einer Standardanwendung berühren, wird das Registrierungsfenster für diese Standardanwendung angezeigt. Sie können diese nun bearbeiten.

###### Liste der einzustellenden Elemente

Option | Beschreibung
--- | ---
Applikationsname | Geben Sie einen Applikationsnamen ein.
Adresse der Bedienungsoberfläche des Anwendungsprogramms | Geben Sie eine IP-Adresse oder einen Netzwerknamen für die Applikation an, um die Benutzeroberfläche des Geräts zu steuern.
Zeitüberschreitung | Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert ein. Die Standardeinstellung sind 20 Sekunden.
Name der eingebetteten Anwendung | Die eingebetteten Anwendung wird angezeigt.
Erweiterungsplattform | Aktivieren Sie diese Option, um die Erweiterungsplattform zu verwenden.
Proxyserver verwenden | Aktivieren Sie diese Option, um den Proxyserver zu verwenden.
Datengröße | Diese Option legt die Bildschirmgröße der Anwendung in X- und Y-Richtung fest.
Anzeigenstil | Diese Option legt den Bildschirm der Anwendung fest.
Individuelles Symbol verwenden* | Wählen Sie, ob benutzerdefiniertes Symbol verwendet wird.
Dateiname* | Berichte Dateinamen.
Datei auswählen* | Geben Sie den Dateinamen ein.

* Diese Funktionen können nur in der Web-Seite eingestellt werden.

### Löschen von Standardanwendungen

Um eine ausgewählte Standardanwendung zu löschen, setzen Sie das Kontrollkästchen der Standardanwendung auf , und berühren Sie die Taste [Löschen].

## Einstellungen externe Programme für Abrechnung

Sie können externe Kontenanwendungen hinzufügen und steuern.
Stellen Sie den Servernamen ein, auf dem Sie das externe Zählanwendungsprogramm installiert haben.

###### Liste der einzustellenden Elemente

Option | Beschreibung
--- | ---
Externe Kontensteuerung | Gibt an, ob die Gesamtsummenzählfunktion mithilfe einer externen Kontoanwendung aktiviert werden soll oder nicht. Wenn dieses aktiviert ist, geben Sie stets den Anwendungsnamen oder die Adresse des Webdienstes ein.
Authentifizierungsserver einstellen (Server 1) | Wenn der Server eingerichtet ist, wird der externe Authentifizierungsmodus gewählt. Alle Zugriffe auf den MFP werden über die Anwendung gesteuert, die Sie auf dieser Seite einrichten. Geben Sie bei dieser Einstellung stets den Anwendungsnamen, die UI-Adresse der Anwendung oder die Webdienstadresse von Server 1 ein. Andernfalls wird der externe Abrechnungsmodus ausgewählt.
Server 1-4 | Wählen Sie einen Server, um die Funktion zu aktivieren
Applikationsname | Geben Sie einen Applikationsnamen ein.
Adresse der Bedienungsoberfläche des Anwendungsprogramms | Geben Sie die URL des Anmeldebildschirms ein, auf den Sie beim Einschalten des Geräts zugreifen müssen.
Adresse für den Web-Dienst | Geben Sie die URL des Servers oder Computers ein, der Befehle und Ereignisse über das XML/SOAP-Protokoll sendet.
Zeitüberschreitung | Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert ein. Die Standardeinstellung sind 20 Sekunden.
Erweiterte Plattform | Aktivieren Sie diese Option, um die Erweiterungsplattform zu verwenden.
Proxyserver verwenden | Aktivieren Sie diese Option, um den Proxyserver zu verwenden.
Datengröße | Diese Option legt die Bildschirmgröße der Anwendung in X- und Y-Richtung fest.
Anzeigenstil | Diese Option legt den Bildschirm der Anwendung fest.
Cache-Benutzerinformation | Wählen Sie die Cache-Dauer von Benutzerinformationen im Offline-Modus aktiviert ist.
E-Mail-Adresse | Geben Sie die Adresse, an die eine Benachrichtigungs-E-Mail gesendet werden, wenn ein Antrag Verbindung Fehler auftritt.
Textkörper | Geben Sie den Text-Nachricht, die in der Benachrichtigungs-E-Mail für den Anschluss Fehler angezeigt.

## Einstellungen eingebettete Anwendung

Speichern und verwalten "eingebettete Anwendungen", die in der Maschine installiert werden.

### Installation der eingebetteten Anwendung

Wenn Sie die Taste [Hinzufügen] berühren, wird der Registrierungsbildschirm angezeigt. Bis zu 16 Elemente eingebaut werden.

- Bei der Installation über das Bedienfeld der Maschine, werden die Dateien auf dem USB-Speicher, der mit der Maschine installiert. Bei der Installation von der Web-Seite, werden die Dateien auf dem Computer installiert.
- Der maximale Bereich der Festplatte, die Anwendungen verwenden können, ist 2 GB. Wenn zuvor installierte Anwendungen bereits mit 2 GB-Bereich, kann eine neue Anwendung nicht installiert werden.

### Speichern eingebetteten Anwendung

Durch das Speichern einer bereits installierten Anwendung eingebettet in "Standard-Anwendung", kann die Anwendung verwendet werden. Wählen Sie den Namen der Anwendung aktivieren, und tippen Sie auf die [Standardprogramme hinzufügen]-Taste.

### Löschen eingebetteten Anwendung

Tippen Sie auf eine Anwendung in der Liste, um die Informationen von dieser Norm Anwendung anzuzeigen. Nach Überprüfung der Daten, löschen Sie die Standard-Anwendung mit der Taste [Löschen].

## Abruf-Einstellung

Wenn an eine externe Anwendung verknüpft ist, können Sie speichern und verwalten Sie Adressen, um einen Dienst, der Polling-Funktion verwendet verwenden.

###### Liste der einzustellenden Elemente

Option | Beschreibung
--- | ---
Server 1 - Server 2 | Stellen Sie auf jedem der Server zu ermöglichen.
Abruf-Adresse | Geben Sie die URL des Servers oder Computers, dass die Maschine abzufragen.
Prüfungsintervall | Geben Sie den Prüfungsintervall für den Server. Der Standardwert ist 1 Minute.
Zeitüberschreitung | Stellen Sie die Zeitüberschreitung. Die Standardeinstellung sind 20 Sekunden.
Proxyserver verwenden | Besuchen Sie das Netzwerk über einen Proxyserver.

Zurück nach oben