# DRUCKEN MEHRSEITIGER DATEN AUF EINER EINZELNEN SEITE

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion wird das Druckbild verkleinert. Zudem können mehrere Seiten auf einem einzelnen Blatt Papier gedruckt werden. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie mehrere Bilder wie zum Beispiel Fotos auf einem einzelnen Blatt Papier drucken und Papier sparen wollen.
Mit dem Druckertreiber PCL6 können Sie lediglich die erste Seite im Originalformat und mehrere der folgenden verkleinerten Seiten auf den folgenden Blättern drucken.

###### Ergebnis des Druckens mehrerer Seiten

Wenn [2-auf] (2 Seiten pro Blatt) oder [4-auf] (4 Seiten pro Blatt) ausgewählt wurde, werden je nach ausgewählter Reihenfolge die folgenden Druckergebnisse erzielt. Die Seiten-Reihenfolge für 6-auf, 8-auf, 9-auf und 16-auf ist dieselbe wie für 4-auf.

n-auf (Seiten pro Blatt) | Druckergebnisse
--- | ---
Links nach rechts | Rechts nach links | Oben nach unten (bei querformatiger Druckausrichtung)
2-auf (2 Seiten pro Blatt) |  |  |

n-auf (Seiten pro Blatt) | Druckergebnisse
--- | ---
Rechts und Unten | Unten und Rechts | Links und Unten | Unten und Links
4-auf (4 Seiten pro Blatt) |  |  |  |

- Beachten Sie beim Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt Folgendes:
  - In einer Windows-Umgebung kann die Seitenreihenfolge im Druckbild des Druckertreibereigenschaftenfensters angezeigt werden.
  - In einer Macintosh-Umgebung wird die Seitenreihenfolge als Auswahl angezeigt.
  - In einer Macintosh-Umgebung beträgt die Anzahl der auf einem einzigen Blatt druckbaren Seiten 2, 4, 6, 9 oder 16. Der Druck von 8 Seiten auf ein Blatt wird nicht unterstützt.

## Bedienung

### Windows

1. #### Klicken Sie auf die Registerkarte [Allgemein], und wählen Sie die Anzahl der Seiten pro Blatt aus

   Wenn Sie Rahmen drucken möchten, setzen Sie das Kontrollkästchen [Rahmen] auf .

2. #### Wählen Sie die Reihenfolge der Seiten aus

   Wenn Sie den Druckertreiber PCL6 verwenden, können Sie mehrere Seiten auf ein Blatt kopieren, ohne das Originalformat zu ändern. Klicken Sie auf der Registerkarte [Erweitert] auf die Schaltfläche [Kompatibilität], und aktivieren Sie das Kontrollkästchen [100% N-Up].

1. ###### Normaler Druck nur auf der ersten Seite (nur PCL6)

2. #### Klicken Sie auf die Registerkarte [Spezialmodi].

3. #### Wählen Sie [Drucklayout] aus und klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen]

4. #### Wählen Sie [N-Up (Ohne erste Seite)] aus.

5. #### Wählen Sie unter „n-auf-Druck“ die Anzahl von Bildern pro Blatt aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK]

### Macintosh

1. #### Wählen Sie [Layout] und anschließend die Anzahl der Seiten pro Blatt aus

2. #### Wählen Sie die Reihenfolge der Seiten aus

   Wenn Sie Randlinien drucken wollen, wählen Sie die gewünschte Randlinienart.

Zurück nach oben