# SENDEN EINER GROSSEN ANZAHL VON SEITEN (AUFTRAG ERSTELLEN)

## Übersicht

Mit dieser Funktion können Sie ein Original mit vielen Seiten in Sätze aufteilen, diese einzeln mit dem automatischen Originaleinzug scannen und dann die Seiten in einer Übertragung senden. Sie können sowohl in den automatischen Originaleinzug als auch auf das Vorlagenglas eingelegte Originale scannen. Verwenden Sie diese Funktion, wenn das Original mehr Seiten umfasst, als in den automatischen Originaleinzug auf einmal eingelegt werden können.
Scannen Sie zunächst den Satz, der die erste Seite des Originals beinhaltet. Die Einstellung für das Scannen des ersten Satzes kann weiterverwendet werden, bis der letzte Satz gescannt wurde.

- Es können bis zu 999 Seiten gescannt werden. Beachten Sie, dass möglicherweise weniger Seiten gescannt werden können, wenn der Speicher für andere Aufträge verwendet wird.
- Wenn der Speicher während der Übertragung voll wird, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und die Übertragung abgebrochen.
- Die Scaneinstellungen können für die einzelnen Originalsätze geändert werden.

## Bedienung

1. #### Einlegen von Originalen in den automatischen Originaleinzug

   Führen Sie die Originale vollständig in das Originaleinzugfach ein. Der Stapel der Originale darf nicht über die Markierungslinie hinausragen.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG

2. #### Geben Sie das Ziel an

   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE MITHILFE DER SUCHNUMMER
   - MANUELLE ZIELEINGABE
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM GLOBALEN ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLL

3. #### Berühren Sie die Taste [Auftrag erstellen]

   Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.

   Wenn Sie Scannen zu E-Mail verwenden, berühren Sie nacheinander die Tasten [Sonstiges] und [Auftrag erstellen].

   ###### So brechen Sie die Einstellung zum Erstellen eines Auftrags ab:

   Berühren Sie die Taste [Auftrag erstellen], um das Kontrollkästchen zu deaktivieren.

4. #### Berühren Sie die Taste [Start] oder [Vorschau], um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen

   Sie können eine Vorschau des Endbilds anzeigen und dieses gleichzeitig übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter „PRÜFEN DES AUSGABEBILDS VOR DER ÜBERTRAGUNG“.

5. #### Legen Sie den nächsten Originalsatz ein, und berühren Sie die Taste [Zusätzlich scannen]

   Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle Originale gescannt wurden.
   Setzen Sie auf dem Aktionsfeld das Kontrollkästchen [Einstellung d. folg. Originals ändern] auf , berühren Sie anschließend gegebenenfalls die Taste [Zusätzliches Scannen], und ändern Sie die Scan- oder Sendeinstellungen des nächsten Originals.

   ###### So brechen Sie den Scanvorgang ab:

   Berühren Sie das Feld [CA]. Alle Einstellungen einschließlich der gescannten Daten werden gelöscht.

6. #### Berühren Sie die Taste [Start]

Zurück nach oben