# LOCHERMODUL (MX-PN13A/B/C/D)

## Übersicht

Das Lochermodul kann an einem Finisher (100-Blatt-Sortierung) oder Heft-Finisher (100-Blatt-Sortierung) angebracht werden, um das auszugebende Papier zu lochen.
Für die Installation des Lochermoduls (100-Blatt-Lochung) ist ein Finisher oder Heft-Finisher (100-Blatt-Sortierung) erforderlich.

### Entsorgen des Locherabfalls

Der beim Lochen entstehende Locherabfall wird im Behälter für den Locherabfall gesammelt.
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um den Locherabfall zu entsorgen.

1. #### Öffnen Sie die Frontabdeckung

2. #### Halten Sie den Griff des Behälters für den Locherabfall, ziehen Sie diesen vorsichtig heraus, und entsorgen Sie den Locherabfall

   Entsorgen Sie den Locherabfall in einer Plastiktüte oder einem anderen Behälter ohne diesen zu verstreuen.

3. #### Drücken Sie den Behälter vorsichtig wieder hinein.

4. #### Schließen Sie die Frontverkleidung

Zurück nach oben