# ECO-FUNKTION

## Übersicht

Die Eco-Funktionen sind auf dem Gerät installiert, um den Energieverbrauch zu senken. Mithilfe einer Vielzahl ECO-Funktionen können Sie den Anforderungen Ihrer Anwendungen gerecht werden.

### ECO-Funktionstypen

ECO-Funktion | Beschreibung
--- | ---
Eco-Scan | Funktionen, bei denen keine Druckvorgänge erforderlich sind, können bei ausgeschalteter Fixiereinheit durchgeführt werden.
VORWÄRMMODUS | In diesem Modus wird die Temperatur der Fixiereinheit herabgesetzt, und das Gerät verharrt bei geringem Energieverbrauch.
EINSTELLUNG FÜR AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG | Wenn das Gerät nicht betrieben wird, wird in diesem Modus die Stromversorgung des Bedienfelds und der Fixiereinheit abgeschaltet, und das Gerät verharrt bei minimalem Energieverbrauch.
AUFRUFEN DES AUTOMATISCHEN ABSCHALTMODUS UNMITTELBAR NACH ABSCHLUSS EINES REMOTE-AUFTRAGS | Beim Ausführen eines Druckauftrags kehrt das Gerät aus der automatischen Abschaltung zurück. Nach Abschluss des Druckauftrags wechselt das Gerät wieder in den automatischen Abschaltmodus.

- Die ECO-Funktion muss im „Einstellungsmodus (Administrator)“ unter „Stromsparmodus“ konfiguriert werden.
- Diese Funktion kann auch verwendet werden, um festzulegen, zu welchen Zeiten das Gerät ein- und ausgeschaltet werden soll, um Energie zu sparen. Weitere Informationen finden Sie unter „ZEITPLAN FÜR DAS EIN-/AUSSCHALTEN“.
- Der Übergang zur automatischen Abschaltung kann gesteuert werden, indem eine Musterliste erstellt wird, die auf der Analyse der Geräteverwendung beruht. Weitere Informationen finden Sie unter „ENERGIESPARMUSTERLISTE“.

### Eco-Einstellung

Es gibt drei Modi für „Eco-Einstellung“, „Normalmodus“, „Eco-Modus“ und „Befolgen der Energieverwaltung“.
Für die ECO-Funktion eignen sich der „Normal-“ oder „Eco-Modus“, um ein gleichzeitiges Ändern der Einstellungen zu ermöglichen. Wenn die ECO-Funktion manuell konfiguriert werden soll, wählen Sie „Befolgen der Energieverwaltung“ aus.
Im Folgenden werden die Einstellungen für den „Normal-“ und „Eco-Modus“ dargestellt.

ECO-Funktion | Normaler Modus | Eco-Modus
--- | --- | ---
Eco-Scan | Ein (Nur Sendemodi) | Ein (Alle Modi außer Kopieren)
Einstellung für automatische Abschaltung | Übergangszeit nach Tageszeit ändern.:Auto | Übergangszeit fixieren.:Ein(15 min)
Sobald ein Remote-Auftrag beendet ist, automatischen Abschaltmodus aufrufen. | Aus | Ein
Einstellung Vorwärmmodus | 1 min. | 1 min.
Panelanzeige während des Vorwärmmodus abschalten | Ein | Ein

###### So ändern Sie die Eco-Einstellung:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Stromsparmodus] → [Eco-Einstellung] aus.
Zurück nach oben