# DIREKTES DRUCKEN EINER DATEI IN EINEM NETZWERKORDNER

## Übersicht

Über den Sensorbildschirm des Geräts können Sie eine Datei in einem Netzwerkordner auswählen und drucken. Selbst wenn der Netzwerkordner nicht registriert ist, können Sie auf diesen zugreifen, indem Sie ihn direkt eingeben oder auf den Pfad des Ordners in der Arbeitsgruppe verweisen.
Wenn Sie eine kennwortgeschützte PDF-Datei auswählen, müssen Sie das Passwort im Auftragsstatusfenster eingeben.

- DRUCKEN EINER VERSCHLÜSSELTEN PDF-DATEI

###### So registrieren Sie einen Netzwerkordner:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Einstellungen für Anwendung] → [Einstellung für Druck vom MFP(SMB)] aus. Es können bis zu 20 Netzwerkordner registriert werden.

## Bedienung

### Drucken einer Datei in einem in den Geräteeinstellungen konfigurierten Netzwerkordner

1. #### Berühren Sie die Taste [Datei von Festplatte aufrufen]

2. #### Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Datei aus zu druckendem Netzwerkordner auswählen]

3. #### Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Registrierten Netzwerkordner öffnen] und anschließend den Netzwerkordner, auf den Sie zugreifen möchten

   Wenn Sie in einer Ansicht aufgefordert werden, Benutzername und Passwort einzugeben, wenden Sie sich an Ihren Server-Administrator und geben Sie die gewünschten Daten ein.

4. #### Berühren Sie die Taste für die zu druckende Datei und anschließend auf dem Aktionsfeld die Taste [Einstellung zum Drucken ändern].

   - Beim Drucken mehrerer Dateien berühren Sie die zu druckenden Dateien und anschließend auf dem Aktionsfeld die Taste [Drucken].
   - Die Kontrollkästchen der ausgewählten Dateien sind aktiviert.
   - Links neben den Tasten der zu druckenden Dateien wird angezeigt.
   - Links neben den Tasten von im Netzwerkordner befindlichen Ordnern wird angezeigt. Berühren Sie diese Taste, um einen Ordner oder eine Datei in einem Ordner anzuzeigen.

   - Es können bis zu 100 Tasten von Dateien und Ordnern angezeigt werden.
   - Berühren Sie , um eine Ordnerebene nach oben zu wechseln.
   - Wenn Sie zum Auswahlbildschirm für den Netzwerkordner zurückkehren möchten, berühren Sie .
   - Berühren Sie die Taste [Datei- oder Ordnername], um die Reihenfolge der auf dem Bildschirm angezeigten Dateien und Ordner zu ändern. Bei jeder Berührung der Taste wechselt die Ansicht zwischen an- und absteigend.

5. #### Wählen Sie die Druckbedingungen aus

   - Wenn Sie in Schritt 4 mehrere Dateien ausgewählt haben, können Sie nur die Anzahl der Ausdrucke anzeigen.
   - Wenn Sie in Schritt 4 eine Datei mit Druckbedingungen ausgewählt haben (d. h. eine PCL-, PS- oder XPS-Datei), werden die Einstellungen angewandt.
   Wenn das Kontrollkästchen [Druck glänzend] aktiviert wurde, ist [Papierbereich] auf [Glänzendes Papier] (manueller Einzug) und [Auflösung] auf [600 dpi (Hohe Qualität)] gesetzt.

6. #### Berühren Sie die Taste [Start]

   Der Druckvorgang beginnt, nachdem die gewählte Datei übertragen wurde.

### Direkteingabe des Netzwerkordnerpfads zu einer Druckdatei

1. #### Führen Sie die ersten beiden Schritte unter „Drucken einer Datei in einem in den Geräteeinstellungen konfigurierten Netzwerkordner“ durch

2. #### Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Direkteingabe des Ordnerpfads]

3. #### Geben Sie den Pfad zum Ordner, den Benutzernamen und das Passwort ein

   Zugriff auf den Netzwerkordner.
   Informationen zum Druckverfahren finden Sie in den Schritten 4 bis 6 unter „Drucken einer Datei in einem in den Geräteeinstellungen konfigurierten Netzwerkordner“.

### Angeben des Netzwerkordnerpfads für die einzelnen Stufen zum Drucken einer Datei

1. #### Berühren Sie in Schritt 3 „Drucken einer Datei in einem in den Geräteeinstellungen konfigurierten Netzwerkordner“ die Taste der Arbeitsgruppe, auf die Sie zugreifen möchten

2. #### Berühren Sie die Taste des Servers oder Computers, auf den Sie zugreifen möchten

   Wenn Sie in einer Ansicht aufgefordert werden, Benutzername und Passwort einzugeben, wenden Sie sich an Ihren Server-Administrator und geben Sie die gewünschten Daten ein.

3. #### Berühren Sie die Taste des Netzwerkordners, auf den Sie zugreifen möchten

   Zugriff auf den Netzwerkordner.
   Informationen zum Druckverfahren finden Sie in den Schritten 4 bis 6 unter „Drucken einer Datei in einem in den Geräteeinstellungen konfigurierten Netzwerkordner“.
   - Berühren Sie , und geben Sie einen Suchbegriff ein, um nach einer Arbeitsgruppe, einem Server oder einem Netzwerkordner zu suchen. Informationen zur Eingabe von Text finden Sie unter „NAMEN UND FUNKTIONEN DER TASTEN DER SOFTTASTATUR“.
   - Es können bis zu 100 Arbeitsgruppen, 100 Server und 100 Netzwerkordner angezeigt werden.
   - Berühren Sie , um eine Ordnerebene nach oben zu wechseln.
   - Wenn Sie zum Auswahlbildschirm für die Arbeitsgruppe zurückkehren möchten, berühren Sie .

Zurück nach oben