# GETRENNTES UND GLEICHZEITIGES SCANNEN EINER GROSSEN ANZAHL VON ORIGINALEN(AUFTRAG ERSTELLEN)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion werden die Originale beim Kopieren einer großen Anzahl an Originalen in Sätze aufgeteilt, die einzeln nacheinander in den automatischen Originaleinzug eingelegt werden.
Verwenden Sie diese Funktion, wenn das Original mehr Seiten umfasst, als in den automatischen Originaleinzug auf einmal eingelegt werden können.
Scannen Sie zunächst den Satz, der die erste Seite des Originals beinhaltet. Die Einstellung für das Scannen des ersten Satzes kann weiterverwendet werden, bis der letzte Satz gescannt wurde.

- Vor dem Scannen des Originals muss der Auftragserstellungsmodus angegeben werden.
- Wenn die Offene Ablage des Dokumentenablagemodus voll ist, wird dies das Kopieren im Auftragserstellungsmodus beeinträchtigen. Löschen Sie nicht erforderliche Dateien aus dem Ordner Offene Ablage.

###### Der Auftragserstellungsmodus kann nicht mit den folgenden Funktionen kombiniert werden:

2-seitiges Kopieren, Buchkopie, Kartenbeilage, Mehrseiten-Vergrößerung und Layoutwiederholung.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Auftrag erstellen]

   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].

   ###### So beenden Sie die Einstellung Mehr-Seiten Vergrößerung

   Berühren Sie die Taste [Auftrag erstellen], um das Kontrollkästchen zu deaktivieren.

2. #### Einlegen von Originalen in den automatischen Originaleinzug

   Führen Sie die Originale vollständig in das Originaleinzugfach ein. Der Stapel der Originale darf nicht über die Markierungslinie hinausragen.

3. #### Berühren Sie die Taste [Vorschau], um die erste Originalseite zu scannen

   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG

4. #### Ändern Sie gegebenenfalls die Kopiereinstellungen für den nächsten Originalsatz.

   Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Einstellung d. folg. Originals ändern], und setzen Sie das Kontrollkästchen auf . Ändern Sie gegebenenfalls die Einstellungen.

5. #### Legen Sie den nächsten Originalsatz ein, und berühren Sie die Taste [Zusätzlich scannen]

   Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, bis alle Originale gescannt wurden.

6. #### Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster

   ###### So brechen Sie alle Einstellungen ab:

   Berühren Sie das Feld [CA].

7. #### Berühren Sie die Taste [Druck starten], um den Kopiervorgang zu starten

   ###### So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:

   Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.
   - Sie können nicht für jeden Satz eine Anzahl von Kopien festlegen.

Zurück nach oben