# HINZUFÜGEN VON DATEN ZUR VERHINDERUNG NICHT AUTORISIERTER KOPIEN (DRUCK DES VERBORG. MUSTERS)

## Übersicht

Verborgene Zeichen (z. B. voreingestellter oder benutzerdefinierter Text) werden unsichtbar in einem Hintergrundmuster versteckt, um nicht autorisierte Kopien zu verhindern.
Wenn ein Ausgabeblatt mit einem verborgenen Musterdruck kopiert wird, werden die ausgeblendeten Zeichen angezeigt.

- „Druck des verborg. Musters“ ist eine Funktion, die unautorisierte Kopiervorgänge verhindern soll. Sie kann jedoch nicht gewährleisten, dass Informationen nicht nach außen dringen.
- Unter bestimmten Gerätebedingungen ist Text auf einem ausgegebenen Blatt mit einem verborgenen Musterdruck eventuell nicht vollständig versteckt. Passen Sie in solchen Fällen im „Einstellungsmodus (Administrator)“ den Kontrast über [Einstellung Druck des verborgenen Musters] an.
- Beim Kopieren eines ausgegebenen Blatts mit einem verborgenen Musterdruck wird dieser abhängig von den Einstellungen anderer Funktionen möglicherweise nicht sichtbar.
- Das verborgene Muster wird eventuell in solchen Fällen nicht auf Kopien sichtbar, in denen bestimmte Gerätetypen oder bestimmte Einstellungen verwendet wurden, um ein ausgegebenes Blatt mit einem verborgenen Musterdruck zu kopieren.

Diese Funktion kann nicht mit Layout wiederholen oder Mehr-Seiten Vergrößerung kombiniert werden.

###### So richten Sie das Drucken eines verborgenen Musters ein:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Sicherheitseinstellungen] → [Druck des verborg. Musters] aus.

## Bedienung

1. #### Legen Sie das Original ein, und berühren Sie die Taste [Vorschau].

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

2. #### Berühren Sie die Tasten [Sonstiges] und [Druck des verborg. Musters]

3. #### Berühren Sie die Taste [EIN] und geben Sie die erforderlichen Elemente auf der Registerkarte [Standardeinstellungen] an

   Es wird empfohlen, als [Druckverfahren] die Option [Positiv] auszuwählen.

4. #### Geben Sie die erforderlichen Elemente auf der Registerkarte [Einstellung Druckinhalt] an

   Um die Druckeinstellungen festzulegen, können Sie die jeweils erforderlichen aus voreingestelltem Text auswählen oder die Softtastatur verwenden. Zudem können die Seriennummer und die Kontoauftrags-ID gedruckt werden.
   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].

   Wenn Sie die Taste [Funktionsüber.] berühren, werden die Einstellungen der Registerkarte [Einstellung Druckinhalt] angezeigt.

   ###### So brechen Sie die Einstellung für den verborgenen Musterdruck ab:

   Berühren Sie die Taste [AUS].

5. #### Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster

   Die Vorschau für den verborgenen Musterdruck kann leicht vom tatsächlichen Muster und der Belichtung abweichen, da die Vorschau nur für eine einfache Prüfung der Muster verwendet wird.

   ###### So brechen Sie alle Einstellungen ab:

   Berühren Sie das Feld [CA].

6. #### Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.

   ###### So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:

   Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.

Zurück nach oben