# LÖSCHEN VON RANDSCHATTEN UM DAS DOKUMENT (LÖSCHEN)

## Übersicht

Die Funktion Löschen wird verwendet, um Schatten an den Rändern der Kopien zu entfernen, die beim Kopieren von dicken Originalen oder Büchern entstehen.

###### Löschmodi

- Diese Funktion löscht diejenigen Bildteile, in denen sich häufig Schatten bilden, es erfolgt jedoch keine gezielte Erkennung und Entfernung von Schatten.
- Die Löschbreite entspricht jeweils der Vergrößerungsverhältniseinstellung.
  Wenn die Löschbreite zum Beispiel auf 20 mm (1") eingestellt ist, und das Original um 50 % verkleinert wird, wird die Löschbreite auf 10 mm (1/2") geändert.

###### So ändern Sie Voreinstellung für die Löschbreite:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Kopieren] (Registerkarte) → [Einstellungen für Kopieren] → [Randlöschung einstellen] aus

## Bedienung

1. #### Legen Sie das Original ein, und berühren Sie die Taste [Vorschau].

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

2. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Löschen].

3. #### Legen Sie eine Löschposition fest

   Berühren Sie das Kontrollkästchen der zu löschenden Seite, um dieses auf zu setzen.

   Taste [Äußerer Rahmen]: Die Kontrollkästchen für Oben, Unten, Links und Rechts sind auf gesetzt.
   Taste [Rahmen + Mitte angeben]: Alle Kontrollkästchen sind auf gesetzt.
   Legen Sie beim 2-seitigen Scannen den zu löschenden Rand auf der Rückseite fest, wenn Sie auf der Vorderseite einen oder bis zu drei der Seitenränder löschen.
   - Wenn das Kontrollkästchen [Löschposition der Rückseite umkehren] auf gesetzt ist, wird der dem auf der Vorderseite gelöschten Rand gegenüberliegende Rand gelöscht.
   - Wenn das Kontrollkästchen [Löschposition Rückseite umkehren] auf gesetzt ist, wird der Rand auf der Rückseite an derselben Position wie auf der Vorderseite gelöscht.

4. #### Legen Sie die Löschbreite fest

   Berühren Sie die numerische Wertanzeige für die Vorder- oder Rückseite, und geben Sie den Bereich mit den Zifferntasten ein.
   Berühren Sie andernfalls die Taste , um den Bereich einzugeben.
   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].

   ###### So brechen Sie die Löscheinstellung ab:

   Berühren Sie die Taste [Löschen].

5. #### Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster

   ###### So brechen Sie alle Einstellungen ab:

   Berühren Sie das Feld [CA].

6. #### Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.

   ###### So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:

   Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.

Zurück nach oben