# DRUCK DES VERBORGENEN MUSTERS

## "Registerkarte Normalbedingung

Einstellung Druck des verborgenen Musters.
Mithilfe des Druckens des verborgenen Musters wird ein verborgener Text im Hintergrund der Ausgabeblätter angebracht.
Wenn ein Ausgabeblatt kopiert wird, wird der eingebundene Text sichtbar, um nicht autorisierte Kopien zu verhindern.

### Standardeinstellungen

Option | Beschreibung
--- | ---
Einstellung Druck des verborgenen Musters | Mit diesen Einstellungen kann ein Musterdruck erstellt werden.
Belichtung | Wählen Sie die Belichtung.
Schriftgröße | Wählen Sie eine Schriftgröße.
Winkel | Wählen Sie einen Zeichenwinkel.
Schriftstil | Wählen Sie die Zeicheneinstellung normal/kursiv.
Tarnmuster | Stellen Sie ein Tarnmuster ein.
Druckmethode | Wählen Sie ein Zeichenanzeigemuster. Positiv Negativ

### Einstellung Druckinhalt

Option | Beschreibung
--- | ---
Voreing. Wort | Hier können Sie eine voreingestellte Zeichenkette auswählen. Die folgenden Zeichenketten können ausgewählt werden. Kopie deaktivieren, STRENG GEHEIM, Nur zur internen Verwendung, Vorsichtig behandeln, WICHTIG, Ungültige Kopie, WICHTIG, KOPIE
Voreingestellter Text | Wählen Sie eine gespeicherte vorgegebene Zeichenkette. Diese Einstellung wird bei aktivierter Option [Direkteingabe] ignoriert.
Informationsausdruck | Ermöglicht den gleichzeitigen Ausdruck der folgenden Informationssätze. Geräte-Seriennummer, Konto-Auftrags-ID, Anmeldename/Benutzernummer, Kopienanzahl-Steuerung, Datum und Uhrzeit
Direkteingabe aus | Geben Sie den gewünschten Text direkt ein. Diese Einstellung wird bei aktivierter Option [Voreingestellter Text] ignoriert.

## "Registerkarte Kontrast

Auf dieser Registerkarte können Sie den Kontrast eines verborgenen Musters manuell eingeben.
Sie können neun Stufen einstellen.

## Benutzerspezifische Textregistrierung

Speichert vom Benutzer erzeugte Druckzeichen. Es können bis zu 30 benutzerdefinierte Druckerzeichen gespeichert werden.
Zurück nach oben