# HINZUFÜGEN EINES REGISTRIERTEN BILDS ZU EINEM ORIGINAL(BENUTZERDEFINIERTES BILD)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion wird dem Original ein auf dem Gerät registriertes Bild hinzugefügt, um eine Kopie zu erstellen. Bilder müssen über den Druckertreiber auf dem Gerät registriert werden. Siehe „REGISTRIEREN EINES BENUTZERDEFINIERTEN BILDS“.

- Benutzerdefinierte Bilder werden im registrierten Format gedruckt. Das Format wird auch dann beibehalten, wenn das Kopierverhältnis vergrößert oder verkleinert wird.
- Für die einzelnen Seiten können keine unterschiedlichen benutzerdefinierten Bilder angegeben werden.

Kombinieren eines benutzerdefinierten Bilds mit anderen Funktionen

Weitere Funktionen | Vorgänge mit benutzerdefinierten Bildern
--- | ---
Rand verschieben | Der Randbereich wird vor dem Drucken verschoben.
Doppelseiten-Kopie | Benutzerdefinierte Bilder werden nach Blättern gedruckt.
Deckblatteinfügemodus | Abhängig von der Einstellung für das benutzerdefinierte Bild.
2auf1 | Für jeden Seitensatz wird ein benutzerdefiniertes Bild gedruckt.
Registerkopie | Ein benutzerdefiniertes Bild wird unabhängig von der Bildverschiebungseinstellung gedruckt.
Kartenbeilage | Benutzerdefinierte Bilder werden nach Blättern gedruckt.
Spiegel-Bild | Ein benutzerdefiniertes Bild wird ohne Spiegelbildumkehrung gedruckt.
S/W Invertiert | Ein benutzerdefiniertes Bild wird ohne S/W-Umkehrung gedruckt. Jedoch wird beim Druck auf einen dunklen Hintergrund die folgende Bedingung festgelegt. Individueller Stempel: Wird weiß gedruckt Individuelles Wasserzeichen: Wird ohne Weißdarstellung gedruckt
Zentrieren | Benutzerdefinierte Bilder werden ohne Zentrierung gedruckt.
Stempelmenü | Benutzerdefinierte Bilder wird im Stempelmenü gedruckt.
Foto-Wiederholung | Kann nicht kombiniert werden
Mehr-Seiten Vergrößerung | Kann nicht kombiniert werden
Druck des verborg. Musters | Benutzerdefinierte Bilder werden unter einem verborgenen Druckmuster gedruckt.
Layout wiederholen | Kann nicht kombiniert werden
Bild positionieren | Benutzerdefinierte Bilder werden unabhängig von der Einstellung für die Bildpositionierung an der ursprünglichen Position gedruckt.
Buch teilen | Benutzerdefinierte Bilder werden nach Blättern gedruckt.
Tandemkopie | Benutzerdefinierte Bilder werden gedruckt, wenn auf dem Haupt- und Nebengerät ein benutzerdefiniertes Bild mit demselben Dateinamen registriert wurde. Wenn das benutzerdefinierte Bild nicht registriert wurde, wird es kopiert und nicht gedruckt.

## Bedienung

1. #### Legen Sie das Original ein, und berühren Sie die Taste [Vorschau].

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

2. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Individuelles Bild]

3. #### Berühren Sie die Taste [Individueller Stempel] oder [Individuelles Wasserzeichen]

4. #### Berühren Sie die Taste [Bild] und wählen Sie ein Bild aus

   Wählen Sie die erforderlichen Miniaturbilder aus.

5. #### Legen Sie [Seite drucken] oder [Original] fest

   Die Einstellungen finden Sie im Folgenden unter „Benutzerdefinierte Bildeinstellungen“.
   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].

   ###### So brechen Sie die benutzerdefinierte Bildeinstellung ab:

   Berühren Sie die Taste [AUS].

6. #### Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster

   ###### So brechen Sie alle Einstellungen ab:

   Berühren Sie das Feld [CA].

7. #### Berühren Sie die Taste [Start], um den Kopiervorgang zu starten.

   ###### So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:

   Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.

### Benutzerdefinierte Bildeinstellungen

Für benutzerdefinierte Stempel

Beschreibung | Beschreibung
--- | ---
Seite drucken | Legen Sie Seite(n) zum Drucken fest. Erste Seite oder alle Seiten
Druckposition | Legen Sie eine Druckposition fest.
Originale | ORIGINALAUSRICHTUNG | Legen Sie die Ausrichtung des Originals fest.
2-seitiger Originaltyp | Legen Sie die Bindungsseite für ein 2-seitiges Original fest. Wählen Sie Buch oder Kalender aus.
Winkel | Legen Sie den Bildwinkel fest. Wählen Sie 0 Grad, -90 Grad, 90 Grad oder 180 Grad aus.

Für benutzerdefinierte Wasserzeichen

Beschreibung | Beschreibung
--- | ---
Druckmuster | Transparent: Erstellt für die Stempelkopie eine transparente Version des Originalbilds. Überlagerung: Verbirgt das dem Originalbild für die Stempelkopie hinzugefügte Wasserzeichen.
Belichtung | Die Belichtung kann in neun Stufen festgelegt werden.
Seite drucken | Wählen Sie die erste Seite oder alle Seiten aus.
Druckposition | Legen Sie eine Position für die Stempelkopien fest.
Originale | ORIGINALAUSRICHTUNG | Legen Sie die Ausrichtung des Originals fest.
2-seitiger Originaltyp | Legen Sie die Bindungsseite für ein 2-seitiges Original fest. Wählen Sie Buch oder Kalender aus.
Winkel | Wählen Sie 0 Grad, -90 Grad, 90 Grad oder 180 Grad aus.

Zurück nach oben