# FALTEN DES PAPIERS FÜR DAS DRUCKEN (FALTEN)

## Übersicht

Wenn eine Falteinheit installiert ist, kann das zu bedruckende Papier gefaltet werden.
Wenn beispielsweise Druckbilder in den Formaten A4 (8-1/2" × 11") und A3 (11" × 17") gemischt werden, können Sie das Papier im Format A3 (11" × 17") auf das Format A4 (8-1/2" × 11") falten, um die Breite des tatsächlich zu bedruckenden Papiers an das Format A4 (8-1/2" × 11") anzupassen. Gegebenenfalls können Sie die gefalteten Blätter heften.

- In Macintosh-Umgebungen können Sie die Funktionen „Einzeln Falten“ und „Falten multiplizi.“ (Heften) verwenden.
- Um die Funktionen „Einzeln Falten“ und „Sattelfaltung“ (Heften) verwenden zu können, müssen Sie einen Heft-Finisher (100-Blatt-Sortierung) montieren.

###### Arten von Papierfaltfunktionen

Falttypen | Druckseite | Falzausrichtung | Faltergebnisse | Beschreibung
--- | --- | --- | --- | ---
Z-Falten | - | - |  | Wenn beispielsweise Druckbilder in den Formaten A4 (8-1/2" × 11") und A3 (11" × 17") gemischt werden, wird nur das Papier im Format A3 (11" × 17") gefaltet und in Papier im Format A4 (8-1/2" × 11") geändert. Die Kopien werden blattweise ausgegeben.
Brieffalten | Innen | Rechts öffnen |  | Das Papier wird beispielsweise dreifach gefaltet, sodass es in einen Umschlag passt. Die Kopien werden blattweise ausgegeben.
Links öffnen |
Außen | Rechts öffnen |
Links öffnen |
Akkordion | - | Rechts öffnen |  | Das Papier wird beispielsweise dreifach gefaltet, sodass es in einen Umschlag passt. Die Kopien werden blattweise ausgegeben.
- | Links öffnen |
Doppelt Falten | Innen | Rechts öffnen |  | Das Papier wird beispielsweise vierfach gefaltet, sodass es in einen Umschlag passt. Die Kopien werden blattweise ausgegeben.
Links öffnen |
Außen | Rechts öffnen |
Links öffnen |
Einzeln Falten | Innen | - |  | Das Papier wird in der Mitte gefaltet. Die Kopien werden blattweise ausgegeben.
Außen | - |
Sattelfaltung | Innen | - |  | Mehrer Blätter werden gemeinsam in der Mitte gefaltet.
Außen | - |
Falten mehrerer Blätter – Heften | - | - |  | Mehrer Blätter werden wie bei einer Broschüre gemeinsam in der Mitte gefaltet.

Beim Drucken von Daten im Broschürenlayout kann die Funktion „Falten mehrerer Blätter - Heften“ verwendet werden, um die gedruckte Ausgabe bequem zu einer Broschüre zu heften und zu falten.

- Die Faltfunktion kann nicht verwendet werden, wenn „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Gerätesteuerung] → [Deaktivierung Duplex] ausgewählt wurde.
- Die Faltfunktion kann nicht mit der Heft- und Locherfunktion verwendet werden. Die Funktion „Z-Falten“ kann jedoch mit der Loch. und Heftfunktion verwendet werden, wenn eines der folgenden Papierformat angegeben wurde.
  - B4, A3, Ledger (11" × 17")
- Mit der Sattelfaltungsfunktion werden pro Satz jeweils fünf Blätter gefaltet. Wenn ein Original z. B. über zwölf Normalblätter im Format A4 verfügt, werden diese insgesamt drei Mal gefaltet: 5 Blätter + 5 Blätter + 2 Blätter.
  Für einige Papierarten werden pro Satz jedoch weniger Blätter gefaltet. So wird beispielsweise dickes Papier zu jeweils frei Blättern gefaltet.

## Bedienung

### Windows

1. #### Klicken Sie auf die Registerkarte [Spezialmodi], und wählen Sie „Falten“ aus

2. #### Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen]

   Setzen Sie bei der Auswahl von „Z-Falten“ das Kontrollkästchen des Papierformats für die Papierfaltung auf .

3. #### Wählen Sie die Ausrichtung und Bindungsseite der Druckseite aus

### Macintosh

### Papierfalteinstellungen (Sattelfach)

1. #### Wählen Sie [Druckereigenschaften] und anschließend [Papierfalteinstellungen(Fach für Sattelheftung)] aus

2. #### Konfigurieren Sie die Falteinstellungen

### Papierfalteinstellungen (Falteinheit)

1. #### Wählen Sie [Druckereigenschaften] und anschließend [Papierfalteinstellungen (Falteinheit)] aus

2. #### Konfigurieren Sie die Falteinstellungen

Zurück nach oben