# ARTEN VONVERBRAUCHSMATERIALIEN UND AUFBEWAHRUNGSMETHODEN

## Arten von Verbrauchsmaterialien

Sie sollten das empfohlene Kopier- und Etikettenpapier verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler.
Sie sollten die angegebenen Tonerpatronen, Heftklammernpatronen und Transparentfolien verwenden.

Produktbezeichnung | Modellname | Anmerkungen
--- | --- | ---
Transparentfolie A4 (Spezialpapier) | S4BG68 | 100 Blätter (10 Sätze pro Schachtel)
Heftpatrone (für Finisher oder Heft-Finisher) | MX-SCX2 | Ca. 5.000 Heftklammern × 3
Heftpatrone (für die Sattelhefteinheit des Heft-Finisher) | AR-SC3 | Ca. 2.000 Heftklammern × 3
MX-SCX1 | Ca. 5.000 Heftklammern × 3

## Umgang mit Toner und Tonerpatronen sowie Notfallhinweise

### Umgang

Werfen Sie keinen Toner oder Tonerpatronen ins Feuer. Andernfalls kann es zu Verbrennungen durch herumfliegenden Toner kommen. Öffnen Sie Tonerpatronen zudem nicht gewaltsam. Es kann Tonerstaub entweichen. Vermeiden Sie in einem solchen Fall das Inhalieren von Staub oder Hautkontakt.

### Aufbewahrung

Bewahren Sie Toner oder Tonerpatronen an einem kühlen und dunklen Ort auf, der nicht luftdicht verschlossen oder Flammenbildung ausgesetzt ist. Bewahren Sie den Toner oder die Tonerpatronen außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bewahren Sie neue Tonerpatronenkartons horizontal und nicht vertikal auf, und achten Sie darauf, diese nicht umgekehrt/kopfstehend zu lagern. Der Tonerfluss vertikal gelagerter Patronen ist selbst dann beeinträchtigt, wenn Sie diese vor der Verwendung kräftig schütteln. Zudem kann Toner in der Patrone verbleiben, anstatt ins Gerät zu gelangen.

### Notfallhinweise

###### Wenn Sie Tonerstaub inhaliert haben:

Begeben Sie sich an die frische Luft, und gurgeln Sie mit viel Wasser. Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn Hustensymptome auftreten.

###### Bei Hautkontakt mit Toner:

Reinigen Sie die Haut mit Seife, und spülen Sie den Toner mit Wasser ab.

###### Wenn Toner in die Augen gelangt:

Spülen Sie den Toner umgehend unter fließendem Wasser ab. Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn Schmerzen auftreten.

###### Wenn Toner verschluckt wird:

Spülen Sie den Mund aus, und trinken ein bis zwei Gläser Wasser. Wenden Sie sich gegebenenfalls an einen Arzt.

###### Achtung:

- Bewahren Sie Tonerpatronen nicht an Orten mit einer Temperatur von mehr als 40 Grad Celsius auf.
  Bei der Lagerung unter heißen Bedingungen kann der Toner verhärten.
- Bewahren Sie den Tonersammelbehälter oder die Tonerpatronen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## Weitere Aufbewahrungsmethoden für Verbrauchsmaterialien

###### Bewahren Sie Verbrauchsmaterialien an Orten auf, die die folgenden Bedingungen erfüllen.

- Kühle und trockene Orte
- Orte mit gleich bleibender Temperatur
- Orte ohne direkte Sonnenbestrahlung

###### Geben Sie das Kopierpapier in eine Tüte, und bewahren Sie auf einer flachen Oberfläche auf.

Wenn Sie Papier nicht in einer Tüte oder aufrecht lagern, wird dieses gewellt oder feucht, sodass Papierstaus auftreten können.
Achten Sie darauf, übriges Papier in einer verschlossenen Tüte zu lagern. Andernfalls wird dieses gewellt oder feucht, sodass Papierstaus auftreten können.
Zurück nach oben